## 磁碟區詳細資訊頁面

本頁面會顯示有關選取磁碟區的詳細資訊。

下表說明 [磁碟區詳細資訊] 頁面的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
--- | ---
擴充 | 按一下可擴充選取磁碟區的容量，使用測量單位為：TB、MB、GB 和區段。磁碟區最大容量為 2 TB。 備註：當您擴充一個鏡像磁碟區時，在該鏡像中的全部鏡像元件的容量大小會平均增加，不論那些元件是否位在不同的陣列。
快照 | 按一下可拍攝選取磁碟區的快照。
鏡射 | 按一下以將選取磁碟區變成其中一個鏡像的鏡像元件 (最多四個鏡像元件)。
複製 | 按一下以建立包含在選取磁碟區中的複製組。
對映 | 按一下以將選取磁碟區對映到一個或多個初始器。
取消對映 | 按一下以從一個或多個初始器取消對映選取的磁碟區。
刪除 | 按一下以從系統刪除磁碟區。
詳細資訊
名稱 | 磁碟區的名稱。名稱最多可長達 16 個混合字母數字的字元，包括大/小寫字母 (a 到 z)、數字 0 到 9、底線 (_) 和連字符 (-)。不可輸入空格。 備註：每個磁碟區都必須具有唯一的名稱，不論其常駐的網域為何。
說明 | 磁碟區說明。說明最多可長達 64 個字元，並包括大/小寫字母 (a 到 z)、數字 0 到 9，以及下列符號：底線 (_)、連字符 (-)、點 (.)、冒號 (:)、百分比 (%)、逗號 (,)、單引號 (')、中括號 ([]) 和波浪號 (~)。也可以輸入空格。
狀態 | 選取磁碟區的目前狀態： 已對映 － 磁碟區已對映至一個或多個初始器。 可用 － 磁碟區可用，而且沒有對映到初始器。
情況 | 磁碟區的情況： 正常 － 磁碟區目前可以操作。 完整 － 磁碟區目前可以操作。 不完整 － 磁碟區目前不可以操作。 已降級 － 磁碟區已降級，一個或多個輸入或輸出資料路徑不能正常操作，但備援防故障備用路徑仍然完整。 不完整 － 磁碟區配置不完整，大概是因為之前的配置錯誤所致。 失去通訊 － 磁碟區已離線，大概是因為失去與部分或全部組成該磁碟區之儲存的通訊所致。 不可回復的錯誤 － 快照回復已取消，導致磁碟區中的資料和快照保留不一致。磁碟區和與其有關聯的快照應被刪除。
儲存池 | 與該選取磁碟區建立關聯的儲存池。
儲存裝置設定檔 | 與該選取磁碟區建立關聯的儲存裝置設定檔。
儲存網域 | 與該選取磁碟區建立關聯的儲存網域。
容量 | 選取磁碟區的大小，介於 16 MB 到 2 TB 之間。
WWN | 磁碟區的全球名稱。此唯一識別碼為一組 32 碼的編號，可辨識命名授權、製造商和特定連線。
快照保留
刪除快照保留 | 按一下以刪除選取磁碟區的快照保留空間。 備註：若要刪除與快照關聯的快照保留空間，您必須先刪除快照。
儲存池 | 您要分配快照保留空間的儲存池。
大小 | 與磁碟區相關的快照保留空間百分比。
已配置空間 | 分配空間的快照數量，介於 1 到 32 之間。
預期的寫入作業 | 低 － (預設) 最多需要 10% 的快照保留空間。適用於同時具有一些使用中的快照。 非常少 － 最多分配 25% 快照保留空間，最多可同時擁有三個使用中的平均大小快照。 少 － 若要同時具有使用中的平均大小快照 (最多四個)，預期最多為 40% 的快照保留空間活動。 平均 － 此活動層級「平均」對大部分顧客而言可能為高。若您預期同時到 xxx 的快照活動使用快照保留空間 50% 載入，請選擇此層級。 高 － 若您要使用 75% 的快照保留空間 (最多六個或七個使用中快照)，請選擇此層級。 完整 － 您不太可能會用到 100% 的快照保留空間，因為若您在一次循環中旋轉快照，將無法到達 100% 容量的點。但是，若您要同時擁有八個使用中的快照，請選擇 [預期的寫入作業] 的 [完整] 層級。
使用 | 目前正在使用的快照保留空間百分比。
磁碟區/快照策略 | 原始磁碟區優於快照 － 為應用程式 (如資料探勘) 選擇此策略，以避免可能會在原始資料組上干擾日常工作運作的快照保存空間的問題。快照保留空間耗盡將會妨礙資料探勘應用程式，但是，一般作業將會繼續執行。 快照有效性優於磁碟區 － 當快照為您不要損毀之資料的一致性備份時選擇此策略。由於更新快照保留時的問題會導致所有在主要磁碟機上嘗試的活動和快照停止，直到您可以找出問題為止，所以此策略會保存備份的完整性。
其他資訊
已對映初始器 | 此磁碟區的已對映起始器數量。 按一下以查看 [初始器對映摘要] 頁。
複製組 | 與此磁碟區建立關聯的複製組數量。 按一下以查看 [複製組摘要] 頁。
快照 | 與此磁碟區建立關聯的快照數量。 按一下以查看 [快照摘要] 頁。
虛擬磁碟 | 與磁碟區建立關聯的虛擬磁碟數量。 按一下以查看 [虛擬磁碟摘要] 頁。

### 相關主題

- 關於磁碟區
- 規劃磁碟區
- 管理磁碟區