## 关于镜像

镜像是一种存储形式，即在单独的介质上维护两个或更多相同的数据副本。典型的镜像技术也称为 RAID 级别 1 和实时复制，它允许对数据集进行克隆，从而为系统提供冗余。

Sun StorEdge 6920 系统超过行业标准，使您能够创建并处理最多具有四个同等镜像组件的镜像，而且这些组件是可以单独访问的。另外，通过在镜像内的任何镜像组件上执行各种操作，您还可以更新镜像数据集的每个独立副本。

Sun StorEdge 6920 系统将镜像当作一种特殊类型的卷，它由一些相同的镜像组件构成，这些组件可以用于跟踪您对数据集的更改、更新您的数据集，对数据迁移策略进行管理。

镜像是由一些既相同又独立的镜像组件组成的，这些组件之间会定期进行同步（通过重新同步过程）以反映相同的数据集。虽然您创建的第一个镜像卷（也称为原始卷和主组件）为将要复制到您添加的镜像组件的镜像建立了初始数据集，但您在镜像组件上执行的各种操作会影响到整个镜像。您可以将任何镜像组件用作下述任何用途：在特定时刻数据的图像，更新镜像的数据集，或用于数据冗余保护。

注：镜像采用您创建的第一个镜像卷的全局名称 (WWN) 来建立镜像。您添加到镜像中的任何现有卷均将保留您创建的第一个镜像卷的 WWN。

镜像可说是数据迁移策略的一个重要部分。假设您要将传统存储中的数据迁移到常规存储中。您可以将传统卷上的数据镜像到常规卷，在此期间系统可以继续访问该传统卷。完成镜像后，镜像组件已被重新同步，从而使传统数据也作为新镜像卷上的独立副本而存在。由于您可以从新的镜像卷上访问数据，因此您可以选择删除传统卷。

可以在镜像内的镜像组件上执行以下操作：

- 分隔 － 可以将镜像组件与镜像隔离开来，以后再将其重新加入。由于分隔镜像组件会继续得到跟踪并维持与镜像内其他组件的关系，因此，它的计数限制可以达到每个镜像具有四个镜像组件。您可以在分隔时使用分隔镜像组件来创建数据的图像。因为镜像组件是同一数据集的独立副本，所以分隔镜像组件中的数据并不需要依赖快照保留空间，这与快照不同。
- 重新加入 － 可以将分隔镜像组件链接回镜像。重新同步会立即开始，并且以前分隔的镜像组件会与其在镜像中的对应部分完全相同（进行了同步以便匹配）。
- 反向重新加入 － 当您希望使用分隔镜像组件的数据从整体上作为镜像的基础时，可以在该组件上执行反向重新加入操作。结果是镜像中的每个镜像组件均与以前分隔的镜像组件完全相同，并且镜像中表示的数据集与以前分隔的镜像组件相匹配。
- 中断 － 可以从镜像中删除镜像组件，以断开它和其他镜像组件之间的关系。中断的镜像组件将成为系统中的独立卷，不再保持与其他镜像组件的同步。
  您可以中断镜像组件，以便在镜像处于活动状态时创建现有卷的独立副本，并将其保存为数据在特定时刻的图像。
  注：如果您选择将以前中断的镜像组件添加到镜像中，则会作为常规卷添加它。这与分隔操作不同，因为分隔镜像组件数据的任何更改都会继续被跟踪，并且分隔组件和其他镜像组件之间的关系会得到保持。通常，如果想从镜像中删除镜像组件，就可以中断镜像组件，而如果想隔离镜像组件留待以后重新加入，就可以分隔镜像组件。
  注：如果您中断镜像最后一个剩余的组件，则会得到一个和镜像同名的非镜像卷。而以前的镜像组件名称则不再使用。
- 强制中断 － 可以执行强制中断操作来删除未 100% 重新同步而无法与镜像中其他组件同步的镜像组件。
  如果您知道镜像组件的数据遭到损坏（例如，遇到火灾或其他灾难时）并且已失去数据完整性，则可以强制对镜像组件进行中断（无论重新同步的进度百分比是多少）以保护镜像数据的完整性。正如执行中断操作时发生的情况一样，您实施了强制中断的镜像组件将会成为系统中的独立卷，但其数据情况将为已降级，并且在重新同步过程中从镜像中删除后将无法访问它。

### 相关主题

- 关于卷
- 规划镜像组件
- 管理镜像组件