## 미러된 볼륨 세부 정보 페이지

이 페이지는 선택한 미러된 볼륨에 대한 세부 정보를 표시합니다.

다음 표는 미러된 볼륨 세부 정보 페이지의 필드 및 버튼에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
확장 | TB, MB, GB 및 블록의 측정 단위를 사용하여 미러된 볼륨의 용량을 확장하려면 누릅니다. 하나의 미러된 볼륨을 확장하는 경우, 해당 미러에서 미러된 모든 구성 요소의 용량은 다른 어레이에서 분리되었는지 여부에 상관없이 동일하게 증가됩니다. 미러는 항상 크기 및 데이터 면에서 동일한 미러 구성 요소로 구성됩니다.
스냅샷 | 선택한 미러된 볼륨의 스냅샷을 작성하려면 누릅니다.
매핑 | 미러된 볼륨을 초기화 장치에 매핑하려면 누릅니다.
매핑 해제 | 미러된 볼륨을 초기화 장치에서 매핑 해제하려면 누릅니다.
삭제 | 시스템으로부터 미러된 볼륨을 삭제하려면 누릅니다. 스냅샷이 연결된 미러된 볼륨을 삭제하려면 먼저 스냅샷을 삭제해야 합니다.
미러 복구 | 미러를 복원하기 위해 적절한 위치에 새 미러 로그를 작성하려면 누릅니다. 이 버튼이 활성화되는 경우, 미러 로그가 깨져서 복구가 필요합니다. 이것은 로그를 포함한 저장 장치가 사용 불가능하거나 손상되는 경우 발생할 수 있습니다.
세부 정보
이름 | 미러된 볼륨의 이름을 나타냅니다.
설명 | 미러된 볼륨의 의미있는 설명을 나타냅니다.
리실버 우선 순위 | 낮음 - 시스템이 I/O 활동을 빨리 처리하고 해당 조치 사이에서 리실버를 기다립니다. 보통 - 시스템이 리실버 요청과 I/O 활동의 균형을 맞춥니 다. 높음 - 시스템이 미러를 빨리 리실버하려고 합니다. 이것은 I/O 활동을 눈에 띄게 느리게 할 수도 있습니다.
분리 정책 | 필수 - 미러 구성 요소는 다른 어레이에 상주해야 합니다. 중복 보호는 데이터 보존에 대해 최상위에 있습니다. 선택 사항 - 미러 구성 요소는 동일한 어레이에 상주할 수 있습니다. 미러 구성 요소가 이미 미러의 일부와 어레이를 공유하는 경우, 이 정책을 선택해야 합니다. 중복 요소는 각 구성 요소와 연결된 데이터 세트에 대해 감소되고 어레이 또는 어레이에 대한 액세스가 실패합니다.
상태 | 사용 가능 매핑됨
조건 | 양호 비동기 대기열 분할 볼륨 포함 저하 인스턴스화하지 않습니다. 오류 오류가 감지되었습니다. 서비스 중 레거시 볼륨 통신 끊김 저하된 미러 로그 연결 없음 복구할 수 없는 오류 재결합 진행 중 리실버링 진행 중 롤백 진행 중({0}% 완료) 롤백 진행 중 기본 구성 요소 스냅샷 롤백 진행 중 스냅샷 롤백 클린업 진행 중 스냅샷 재설정 진행 중 인라인 스냅샷 유형 동기 스냅샷 유형 분할 구성 요소 분할 볼륨 오류 엔티티 지원 알 수 없음
저장소 도메인 | 미러된 볼륨과 연결된 저장소 도메인입니다. 저장소 도메인은 초기화 장치에 의해 호스트에 매핑되거나 볼륨에 의해 호스트 또는 호스트 그룹에 매핑된 저장소의 파티셔닝입니다.
용량 | 미러된 볼륨의 용량을 나타냅니다. 해당 단위는 볼륨의 크기에 따라 다릅니다.
WWN | 미러된 볼륨의 월드 와이드 이름을 나타냅니다. 이 고유 식별자는 명명 기관, 제조업체 및 특정 연결을 식별하는 32 자리 번호입니다. 동일한 미러의 미러 구성 요소는 원래의 미러된 볼륨의 WWN을 공유합니다.
미러 로그 저장소 풀 | 미러 로그가 상주하는 저장소 풀을 나타냅니다. 저장소 풀은 일반 구성, 가용성 및 성능을 가진 볼륨의 모음입니다.
미러
분할 | 나중에 구성 요소를 재결합하기 위해 미러 구성 요소를 미러로부터 분리하려면 누릅니다. 분할 미러 구성 요소는 미러당 4개의 구성 요소로 제한되며 미러의 일부로서 계속 추적됩니다.
재결합 | 분할 미러 구성 요소를 미러로 다시 병합하고 다른 미러 구성 요소의 데이터와 일치하도록 해당 데이터를 리실버하려면 누릅니다.
역방향 재결합 | 분할 구성 요소를 미러에 재결합시키고 모든 미러 구성 요소가 이전 분할 구성 요소와 동일해지도록 하려면 누릅니다.
구분 | 다른 미러 구성 요소와의 관계를 무시하고 미러로부터 미러 구성 요소를 제거하려면 누릅니다. 구분된 미러 구성 요소는 시스템의 단일(독립형) 볼륨이 됩니다. 참고: 마지막 남은 미러의 구성 요소를 구분하는 경우, 해당 결과는 미러와 동일한 이름을 가진 미러되지 않은 볼륨이 됩니다. 이전 미러 구성 요소의 이름은 더 이상 사용되지 않습니다.
강제 구분 | 미러의 다른 구성 요소와 동기화하도록 100% 리실버되지 않은 미러 구성 요소를 제거하려면 누릅니다.
추가 | 미러에 미러 구성 요소를 추가하려면 누릅니다.
이름 | 미러를 구성하는 미러 구성 요소의 이름을 나타냅니다.
상태 | 미러된 볼륨의 현재 상태를 나타냅니다: 매핑됨 - 볼륨이 현재 하나 이상의 초기화 장치에 매핑되어 있습니다. 초기화 장치 매핑 요약 페이지를 보려면 누릅니다. 해제 - 볼륨은 사용 가능하며 어떤 초기화 장치에도 매핑되어 있지 않습니다.
조건 | 미러된 구성 요소의 조건을 다음과 같이 나타냅니다. 양호 비동기 대기열 분할 볼륨 포함 저하 인스턴스화하지 않습니다. 오류 오류가 감지되었습니다. 서비스 중 레거시 볼륨 통신 끊김 저하된 미러 로그 연결 없음 복구할 수 없는 오류 재결합 진행 중 리실버링 진행 중 롤백 진행 중 롤백 진행 중({0}% 완료) 기본 구성 요소 스냅샷 재설정 진행 중 스냅샷 롤백 진행 중 스냅샷 롤백 클린업 진행 중 인라인 스냅샷 유형 동기 스냅샷 유형 분할 구성 요소 분할 볼륨 오류 엔티티 지원 알 수 없음
저장소 풀 | 미러 구성 요소에 연결된 저장소 풀을 나타냅니다.
% 리실버됨 | 1-100%로부터 리실버링된 미러 구성 요소의 백분율을 나타냅니다. 리실버링 중 미러 구성 요소는 동일하지만 미러의 독립적인 부분이 되도록 동기화됩니다.
원시 용량 | 미러된 볼륨에 할당된 원시 저장소 용량을 나타냅니다. 용량은 데이터에 대해 사용할 수 있는 볼륨의 크기입니다. 미러된 볼륨 스냅샷을 찍을 경우 스냅샷 예약 공간에 대한 추가 용량이 필요할 수도 있습니다.
스냅샷 예약
스냅샷 예약 삭제 | 스냅샷 예약 공간이 할당된 경우, 이 버튼이 활성화됩니다. 스냅샷 예약 공간을 삭제하려면 누릅니다. 참고: 스냅샷이 존재하는 미러된 볼륨에 대한 스냅샷 예약 공간을 삭제하려면 먼저 스냅샷을 삭제해야 합니다.
저장소 풀 | 스냅샷 예약 공간을 할당할 수 있는 사용 가능한 저장소 풀을 나타냅니다. 저장소 풀은 일반 구성, 가용성 및 성능을 가진 볼륨의 모음입니다.
크기 | 볼륨의 백분율로서 스냅샷 예약 공간의 크기를 나타냅니다.
할당된 공간 | 0에서 32까지 공간이 예약된 스냅샷의 수를 나타냅니다. 참고: 최대 8개의 스냅샷이 주어진 시간에 활성화될 수 있습니다.
예상된 쓰기 활동 | 낮음 - (기본값) 최대 10%의 스냅샷 예약 공간이 필요합니다. 아주 적음 - 주어진 시간에 평균 크기의 최대 세 개의 활성 스냅샷에 대해 최대 25%의 스냅샷 예약 공간이 할당됩니다. 적음 - 주어진 시간에 최대 40%의 스냅샷 활동이 예상됩니 다. 평균 - "평균"이라 불리며, 이 레벨의 활동은 대부분의 고객에게 높을 수도 있습니다. 주어진 시간에 스냅샷 활동의 50%가 스냅샷 예약 공간에 로드된다고 예상하는 경우, 이 레벨을 선택합니다. 높음 - 75%의 스냅샷 예약 공간을 사용하려는 경우(최대 6개 또는 7개의 활성 스냅샷의 경우), 이 레벨을 선택합니다. 매우 활발 - 100% 용량이 도달하게 되는 지점이 없는 주기로 스냅샷을 회전하는 경우, 스냅샷 예약 공간 100%를 사용하지 않게 됩니다. 그러나 한 번에 8개의 활성 스냅샷을 가지려는 경우, 예상된 쓰기 활동의 매우 활발 레벨을 선택합니다.
사용 | 스냅샷 예약 공간의 현재 사용율을 나타냅니다.
볼륨/스냅샷 정책 | 스냅샷에 대한 상위 볼륨 선호 - 원래의 데이터 세트에서 비즈니스 작업을 방해할 수도 있는 스냅샷 예약 공간의 문제를 피하기 위해 데이터 마이닝과 같은 응용프로그램에 대해 이 정책을 선택합니다. 스냅샷 예약 공간을 모두 사용하면 데이터 마이닝 응용프로그램이 방해받게 됩니다. 그러나 정상 작동이 계속됩니다. 볼륨에 대한 스냅샷 유효성 선호 - 스냅샷이 데이터의 연속 백업을 표시할 때 이 정책을 선택합니다. 스냅샷 예약을 업데이트하는 문제는 해당 문제를 주소 지정할 수 있을 때까지 상위 볼륨 및 스냅샷에서 수행된 모든 활동을 중지하기 때문에 이것은 백업의 무결성을 보존합니다.
구성 요소와 연결됨 | 스냅샷 예약 공간이 연결된 미러 구성 요소를 나타냅니다.
추가 정보
매핑된 초기화 장치 | 선택한 미러된 볼륨과 연결된 매핑된 초기화 장치의 수를 나타냅니다. 초기화 장치 요약 페이지를 보려면 누릅니다.
스냅샷 | 선택한 미러된 볼륨과 연결된 스냅샷의 수를 나타냅니다. 스냅샷 요약 페이지를 보려면 누릅니다.
가상 디스크 | 선택한 미러된 볼륨과 연결된 가상 디스크의 수를 나타냅니다. 가상 디스크 요약 페이지를 보려면 누릅니다.

### 관련 항목

- 미러링 정보
- 스냅샷 정보
- 미러 구성 요소 계획
- 미러 구성 요소 관리