## 용어

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SNIA(Storage Networking Industry Association) 사전에서 얻은 정의는 끝에 "(SNIA)"로 표시됩니다. 전체 SNIA 사전에 대해서는 www.snia.org/education/dictionary로 이동하십시오.

A

에이전트

시스템에 대한 성능 상태 및 자산 정보를 수집하는 시스템 모니터링 및 진단 소프트웨어의 구성 요소.

경보

서비스 조치가 필요한 이벤트의 한 유형. 이벤트를 참조하십시오.

어레이

단일 저장 장치로서 기능하는 복수 디스크 드라이브. 고가용성(HA) 어레이 구성은 디스크 드라이브가 여러 제어기 및 확장 트레이로 구성되어 있습니다. 어레이 유형도 참조하십시오.

어레이 핫 스페어

활성 디스크 중 하나가 실패할 때 장애 조치에 사용되는 어레이 내의 예비 디스크. 전용 핫 스페어 및 핫 스페어도 참조하십시오.

어레이 유형

제어기 장치의 수와 저장소 트레이의 총 수로 정의되는 내부 저장소 어레이 구성. 예를 들어, 2x4 저장소 어레이 구성은 총 4개의 저장소 트레이로 구성되며, 그 중 2개는 제어기 트레이입니다.

비동기 대기열

데이터 복제 문맥에서, 원격 사이트에 복제될 쓰기를 저장하는 데 사용되는 대기열. 쓰기가 대기열에 들어간 후 쓰기가 응용프로그램에 수신 확인되고 네트워크 성능이 허용할 때 쓰기가 원격 사이트로 전달됩니다. 비동기 대기열은 지속적 대기열이므로, 기본 사이트에서 재해가 발생하는 경우 비동기 대기열의 데이터는 유실되지 않습니다.

비동기 복제

응용프로그램 쓰기 작업이 기본 사이트 및 기본 사이트의 비동기 대기열에 기록되는 데이터 복제 양식. 비동기 대기열은 네트워크 성능이 허용할 때 대기열의 쓰기를 보조 사이트로 전달합니다. 기본 사이트에 대한 쓰기 작업은 쓰기가 보조 사이트로 성공적으로 복제되는 시기 또는 그 여부와 상관없이 확인됩니다. 2차 사본을 지연시키면 I/O 응답 시간에서 장거리 전파 지연이 제거됩니다. 동기식 복제도 참조하십시오.

자동 동기화

기본 사이트에서 사용 가능할 때 링크가 설정될 때마다 복제 세트 또는 일관성 그룹 동기화를 시도하도록 소프트웨어에 지시하는 옵션입니다. 자동 동기화를 사용하면 예를 들어 링크 오류가 있는 경우에도 동기화가 계속됩니다.

맨 위로

B

기본 캐비닛

데이터 서비스 플랫폼(DSP), 저장소 어레이, USB 플래시 디스크를 포함한 Storage Service Processor, Storage Service Processor 보조 트레이, 서비스 패널 및 전원 분배 장치(PDU)를 포함하는 시스템의 주 캐비닛. 기본 캐비닛은 이더넷, 광섬유 채널 및 전원 케이블로 사전에 연결되어 있으며, 1 - 2개의 확장 캐비닛에 연결할 수 있습니다. 확장 캐비닛도 참조하십시오.

구분

미러에서 미러 구성 요소를 제거하기 위해 다른 미러 구성 요소와의 관계를 무효화하는 것. 구분된 미러 구성 요소는 시스템의 독립형 볼륨이 되고, 다른 미러 구성 요소와의 동기화가 유지되지 않습니다. 미러 구성 요소 및 분할도 참조하십시오.
맨 위로

C

고정 저장소

내부 저장소를 참조하십시오.

콤보 카드

저장소 I/O(SIO) 카드를 참조하십시오.

구성 요소

미러 구성 요소를 참조하십시오.

연결

디스크에 있는 순차 블록이 더 큰 논리 장치를 형성하기 위해 서로 연결되는 저장소 할당 방식. 이 방식은 여러 물리적 장치의 저장소 용량을 결합합니다. 스트라이핑도 참조하십시오.

일관성 그룹

모든 복제 세트의 기본 볼륨 사이에 쓰기 순서 일관성을 보장하기 위해 함께 그룹화되는 복제 세트의 모음. 일관성 그룹에 대한 작업은 일관성 그룹 내의 모든 복제 세트에 적용되고 결국 해당 볼륨에 적용됩니다.

제어기 쌍

저장소 트레이의 그룹을 서비스하는 제어기 장치의 쌍

제어기 트레이

설치된 RAID 제어기 및 최고 14개의 디스크 드라이브를 갖는 저장소 트레이. Sun StorEdge 6920 시스템의 제어기 트레이 쌍은 2x2 어레이 유형의 최소형 저장소 어레이 구성입니다. 확장 트레이도 참조하십시오.

제어기 장치

어레이에 대한 RAID 기능 및 장애 조치 특성을 관리하는 카드

제어 경로

시스템 관리 정보의 통신에 사용되는 경로로 일반적으로 대역 외 연결이 해당됩니다. 대역 외 관리도 참조하십시오.

쓰기 시 복사

복제 개시 순간 이후에 수정된 데이터만을 복사하여 데이터의 포인트 인 타임 모음 사본을 유지보수하는 기법. 원래 소스 데이터가 소스 데이터 해당과 포인트 인 타임 복사의 수정되지 않은 부분에 대한 읽기 요청을 만족하는 데 사용됩니다. (SNIA) 스냅샷 예약 공간도 참조하십시오.

고객 LAN

사이트 LAN을 참조하십시오.

맨 위로

D

DAS

직접 연결 저장소(DAS)를 참조하십시오.

데이터 호스트

저장소를 위해 시스템을 사용하는 호스트입니다. 데이터 호스트는 시스템에 직접 연결되거나(DAS(direct attached storage)) 복수 데이터 호스트를 지원하는 외부 스위치에 연결될 수 있습니다(storage area network 또는 SAN).

데이터 경로

데이터 호스트와 저장소 어레이 사이에서 데이터 패킷이 지나가는 경로입니다. 대역 내 관리도 참조하십시오.

데이터 복제

로컬 사이트의 1차 볼륨과 원격 사이트의 2차 볼륨이 진행 중에도 동일한 데이터를 포함하므로 사용자 데이터를 보호하는 재해 복구 및 비즈니스 연속성 방법

데이터 서비스 플랫폼(DSP)

시스템의 모든 저장소를 확장 가능한 단일 개체처럼 관리할 수 있도록 저장소를 통합 및 가상화하는 Sun StorEdge 6920 시스템의 제어기 구성 요소입니다.

데이터 스트라이핑

스트라이핑을 참조하십시오.

전용 핫 스페어

저장소 트레이의 단 하나의 가상 디스크를 위한 핫 스페어로서 작용하는 디스크

저하

하나 이상의 입력 또는 출력 데이터 경로가 제대로 작동하지 않고 있는 볼륨의 상태. 중복 장애 경로가 여전히 건재함에도 불구하고, 저하된 볼륨은 저장소 구성을 위한 중요한 값을 보유하지 않으며 따라서 시스템에서 삭제되어야 할 수 있습니다.

종속 사본

스냅샷을 참조하십시오.

직접 연결 저장소(DAS)

데이터를 저장하는 시스템을 저장소 요소에 물리적으로 연결하는 저장소 아키텍처입니다.

디스크

물리적 비휘발성의 다시 쓰기가 가능한 데이터 저장 장치. 가상 디스크도 참조하십시오.

도메인

저장소 도메인을 참조하십시오.

DSP

데이터 서비스 플랫폼(DSP)을 참조하십시오.

맨 위로

E

전자기 인터페이스

정보의 정상적인 전송과 간섭할 수 있는 방출된 전자기 신호

EMI

전자기 인터페이스을 참조하십시오.

이벤트

시스템 모니터링 에이전트에 장치가 보고하는 모든 상태. 경보도 참조하십시오.

확장 캐비닛

이더넷, 광섬유 채널 및 전원 케이블과 사전에 연결된 캐비닛으로 기본 캐비닛과 연결하여 저장소 용량을 늘리는 데 사용합니다. 전원 관리 케이블은 캐비닛의 서비스 패널을 연결하고 광섬유 채널/이더넷 케이블은 각 캐비닛의 I/O 패널을 연결합니다. 기본 캐비닛도 참조하십시오.

확장 트레이

최고 14개의 디스크 드라이브를 갖지만 RAID 제어기를 갖지 않는 저장소 트레이. 이 유형의 저장소 트레이는 어레이의 용량을 확장하는 데 사용되며 기능하기 위해 제어기 트레이에 연결되어야 합니다. 제어기 트레이도 참조하십시오.

확장

볼륨 관리의 문맥에서, 볼륨의 용량을 늘리는 것.

익스텐트

물리적 또는 가상 디스크에서 연속적인 논리 주소로 이루어진 일련의 연속 블록.

외부 저장소

기본 또는 확장 캐비닛 밖에 위치하는 Sun StorEdge 6920 시스템에 연결되는 물리적 디스크 또는 저장소 어레이.

맨 위로

F

패브릭(fabric)

데이터가 임의의 스위치에 있는 임의의 두 N_Ports 사이에 물리적으로 전송될 수 있는 방식으로 상호연결된 광섬유 채널 스위치 또는 둘 이상의 광섬유 채널 스위치 (SNIA)

장애 조치 및 복구

데이터 경로를 대체 경로로 자동 변경하는 프로세스

Fast Start 조작

일시중단 조작 및 백업 테이프 같은 방법이 1차 볼륨에서 2차 볼륨으로 데이터를 복사하는 데 사용되는 절차의 옵션. 이 절차는 1차 볼륨의 데이터를 물리적 링크를 통해 보내는 초기 단계를 피하는 데 사용됩니다. 예를 들어 네트워크 대역폭이 Fast Start 절차를 정당화할 수 있습니다. 다시 시작 조작 및 일시중단 조작도 참조하십시오.

FSA(Fault-Signature-Analysis)

시간 및 장소에 의해 특정 원인에 상관될 수 있는 특정 이벤트 세트에 진단 및 모니터링 소프트웨어가 적용하는 알고리즘. FSA(Fault signature analysis)는 가장 중대한 이벤트가 가장 가능한 원인이라고 가정하고 나머지 이벤트는 해당 이벤트 아래에 누적하여 하나의 가능한 원인이 수많은 이벤트를 유발할 때 신호대 잡음비 향상시킵니다.

FC

광섬유 채널(FC)을 참조하십시오.

FC 포트

FC(광섬유 채널 포트)를 참조하십시오.

FC 스위치

FC(광섬유 채널) 스위치를 참조하십시오.

광섬유 채널(FC)

더 높은 속도로 이동하기 위한 표준 제안과 함께, 최고 100 MB/초로 두 포트 사이에 데이터를 전송할 수 있는 직렬 I/O 버스를 위한 표준 세트. 광섬유 채널은 지점간, 중재 루프 및 교환 토폴리지를 지원합니다. 공급업체가 개발하고 그 이후에 표준화를 위해 제출된 SCSI와는 달리 광섬유 채널은 전적으로 산업 협력을 통해 개발되었습니다. (SNIA)

FC(광섬유 채널 포트)

데이터 호스트, 외부 저장소 또는 내부 저장소를 Sun StorEdge 6920 시스템에 연결하는 I/O 패널의 포트. 호스트 포트 및 저장소 포트도 참조하십시오.

FC(광섬유 채널) 스위치

광섬유 채널 SAN(storage area network) 내의 특정 네트워크 주소와 연결된 포트로 패킷을 직접 보낼 수 있는 네트워킹 장치입니다. 광섬유 채널 스위치를 사용하여 데이터 호스트 또는 외장형 저장 장치 연결의 수를 확장할 수 있습니다. 각 스위치는 해당 관리 소프트웨어에서 관리합니다.

현장 대체 가능 장치(FRU)

수리를 위해 시스템을 제조업체로 보내지 않고 현장에서 교체하도록 설계된 어셈블리 구성 요소입니다.

플래시 카드 또는 디스크

USB 플래시 디스크를 참조하십시오.

강제 구분

리실버링 프로세스가 완료하기 전에 미러에서 미러 구성 요소(미러된 볼륨)을 제거하기 위해 데이터의 상태가 ì저하됨î이 되게 하는 것. 구분 작업에서와 같이, 강제 구분을 구현하는 미러 구성 요소가 시스템의 독립형 볼륨이 되지만, 액세스할 수 없으며 삭제해야 합니다. 구분, 저하, 미러 구성 요소 및 리실버링도 참조하십시오.

사용 가능

초기화 장치에 맵핑되지 않은 볼륨의 상태.

FRU

현장 대체 가능 장치(FRU)를 참조하십시오.

FSA

FSA(Fault-Signature-Analysis)를 참조하십시오.

전체 동기화

전체 볼륨 대 볼륨 복사가 발생하는 다시 시작 조작입니다. 1차와 2차 볼륨 사이의 차이점 복사가 발생하는 일반 다시 시작 조작과는 달리, 전체 동기화 조작은 볼륨의 전체 내용을 복사합니다. 시스템은 처음으로 복제 세트에 대해 데이터 복제를 다시 시작할 때 전체 동기화 작업을 수행합니다. 다시 시작 조작 및 동기화를 참조하십시오.

맨 위로

H

HBA

호스트 버스 어댑터(HBA)를 참조하십시오.

호스트 버스 어댑터(HBA)

호스트 I/O 버스를 컴퓨터의 메모리 시스템에 연결하는 I/O 어댑터입니다. (SNIA) 초기화 장치도 참조하십시오.

호스트 포트

데이터 호스트에 연결하는 I/O 패널상의 포트. 저장소 포트도 참조하십시오.

핫 스페어

제어기에서 고장 디스크를 교체할 때 사용되는 드라이브입니다. 어레이 핫 스페어 및 전용 핫 스페어도 참조하십시오.

맨 위로

I

대역 내 관리

1차 데이터 프로토콜과 동일한 매체를 통해 1차 데이터 프로토콜 이외의 프로토콜 전송. 관리 프로토콜은 대역 내 전송의 일반 예제입니다. (SNIA)

Sun StorEdge 6920 시스템은 데이터 및 관리 트래픽 둘 다를 위해 호스트와 저장소 어레이 사이의 대역 내 관리 경로를 사용합니다. 대역 외 관리도 참조하십시오.

독립 사본

미러 구성 요소 및 미러링을 참조하십시오.

초기화 장치

FC(광섬유 채널) 네트워크를 통해 I/O 작동을 시작하는 시스템 구성 요소. FC 패브릭 영역 분할 규칙이 허용하는 경우 FC 네트워크의 각 호스트 연결이 저장소 어레이와의 트랜잭션을 시작할 수 있습니다. FC 네트워크의 각 호스트는 개별 초기화 장치를 의미하므로, 호스트가 두 개의 호스트 버스 어댑터(HBA)를 통해 시스템에 연결되는 경우 시스템은 두 개의 초기화 장치(멀티홈, 이더넷 기반 호스트와 유사함)를 식별합니다. 대조적으로, 다중 경로 지정이 라운드 로빈(round-robin) 모드에서 사용되는 경우 여러 HBA가 함께 그룹화되며 다중 경로 지정 소프트웨어가 HBA의 그룹을 1개의 초기화 장치로 식별합니다.

내부 저장소

Sun StorEdge 6920 시스템 기본 캐비닛 또는 확장 캐비닛에 물리적으로 장착되고 시스템 관리 소프트웨어에 의해 관리되는 어레이. 외부 저장소도 참조하십시오.

I/O 패널

데이터 호스트, 내부 및 외부 저장소, 원격 복제를 위한 기가비트 이더넷 포트, 최고 2개의 확장 캐비닛을 위한 전원 연결 및 확장 캐비닛용 이더넷 및 FC(광섬유 채널) 연결을 위한 FC 포트 연결을 제공하는 서비스 패널의 한 부분입니다. 서비스 패널 및 서비스 프로세서 패널도 참조하십시오.

IOPS

트랜잭션 속도의 측정치로 초당 입출력 트랜잭션의 수.

맨 위로

L

LAN

근거리 통신망(LAN)을 참조하십시오.

레거시 볼륨

외부 저장소 어레이의 사용자 데이터를 보존하면서 로컬 볼륨인 것처럼 특정 방법으로 사용할 수 있는 외부 저장소 어레이의 전체 LUN(논리 장치 번호). 시스템의 데이터 서비스를 레거시 볼륨에 적용할 수 있지만 레거시 볼륨을 확장할 수 없습니다.

근거리 통신망(LAN)

많은 수의 상호 통신하는 노드를 연결하기 위해 제한된 거리(대개 반경 5km 미만)에서 전용 회선을 사용하도록 설계되는 통신 기반 구조.

논리 장치 번호(LUN)

대상을 갖는 논리 장치의 SCSI 식별자. (SNIA)

Sun StorEdge 6920 시스템에서 LUN은 초기화 장치에 대한 볼륨 매핑과 연관된 번호입니다.

LUN

논리 장치 번호(LUN)를 참조하십시오.

LUN 매핑

초기화 장치에 볼륨 권한(읽기 전용, 읽기/쓰기 또는 없음)이 지정되는 프로세스.

LUN 마스킹

맵핑된 초기화 장치가 필터링되는 프로세스.

맨 위로

M

MAC 주소

매체 접근 제어(MAC) 주소를 참조하십시오.

관리 호스트

시스템 관리에 사용되는 시스템과 대역 내 및/또는 대역 외 네트워크로 연결된 호스트입니다. 관리 호스트는 원격 CLI 패키지, Sun StorEdge Enterprise Storage Manager, Sun Storage Automated Diagnostic Environment(Enterprise Edition) 또는 타사 모니터링 프로그램 같은 모니터링 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 관리 호스트는 네트워크 연결을 통해 다른 시스템에서 관리 소프트웨어를 실행하는 경우에도 사용할 수 있습니다.

관리 인터페이스 카드(MIC)

관리 소프트웨어가 상주하는 카드입니다. 각 데이터 서비스 플랫폼에는 마스터/대체 마스터 모드로 작동하는 두 개의 MIC가 있습니다.

관리 경로

대역 외 관리를 참조하십시오.

마스터 에이전트

Sun Storage Automated Diagnostic Environment, Enterprise Edition에서, 하나 이상의 슬레이브 에이전트에 대한 총계점으로 작용하도록 사용자가 지정한 1차 성능 상태 및 모니터링 에이전트. 마스터 에이전트의 책임에는 슬레이브 에이전트로부터 전송되는 이벤트 분석, 로컬 및 원격 수신자에게 경보 알림 작성 및 슬레이브 에이전트에 사용자 인터페이스 구축이 포함됩니다. 마스터 / 대체 마스터 및 슬레이브 에이전트도 참조하십시오.

마스터 / 대체 마스터

Sun Storage Automated Diagnostic Environment, Enterprise Edition에서, 마스터 에이전트가 정의된 시간 동안 대체 마스터로 심박동 신호를 보내지 못하는 경우 임시 마스터 에이전트로 작용하도록 사용자가 지정하는 슬레이브 에이전트. 대체 마스터는 마스터 에이전트의 모든 책임을 가정하지 않습니다. 즉 마스터 에이전트가 활성 서비스로 복귀할 때까지 단순히 나머지 슬레이브 에이전트의 이벤트를 수집하여 남은 슬레이브 에이전트에 대한 총계점으로 작용합니다. 마스터 에이전트 및 슬레이브 에이전트도 참조하십시오.

매체 접근 제어(MAC) 주소

각 이더넷 제어기 보드를 식별하는 물리적 주소입니다. 이더넷 주소라고도 하는 MAC 주소는 출하시 설정되며 장치의 IP 주소로 매핑해야 합니다.

MIC

관리 인터페이스 카드(MIC)를 참조하십시오.

미러

Sun StorEdge 6920 시스템에 있는 특별한 유형의 볼륨으로, 독립적으로(미러를 통해) 액세스하고 변경을 추적하고 데이터 세트를 업데이트하고 데이터 무결성 전략을 관리하는 데 사용할 수 있는 최고 4개의 독립이지만 동일한 미러 구성 요소로 구성됩니다.

미러 구성 요소

Sun StorEdge 6920 시스템에서 미러를 구성하는 동일한 데이터 세트의 최고 4개의 개별 사본 중 하나입니다. 미러 구성 요소에 대해 조치를 수행할 때, 각 구성 요소가 동일한 데이터 세트의 동일하지만 개별적인 사본이 되도록 리실버링 프로세스가 미러를 동기화합니다. 미러 구성 요소에 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 구분, 강제 구분, 재결합, 역방향 재결합, 리실버링 및 분할을 참조하십시오.

미러 볼륨

미러 및 미러 구성 요소를 참조하십시오.

미러링

데이터의 둘 이상의 독립된 동일 사본이 별도의 매체에 유지되는 저장소의 한 양식(RAID 레벨 1, 독립 사본 및 실시간 사본으로도 부름). 일반적인 미러링 기술은 저장소 시스템을 위한 중복성을 제공하도록 데이터 세트의 복제를 가능케 합니다. Sun StorEdge 6920 시스템은 각 미러에 대해 최대 4개의 동일한 미러 구성 요소를 작성 및 조작하고 변경을 추적하고 데이터의 무결성을 보존하기 위해 각 구성 요소를 개별적으로 액세스할 수 있게 합니다. 미러 및 미러 구성 요소도 참조하십시오.

미러 로그

전체적으로 미러에 상대적인 미러 구성 요소의 상태를 추적(리실버링 진행 같은)하는 데 사용되는 저장소 풀의 영역.

다중 경로

대상에 2개 이상의 물리적 경로를 제공하는 중복 설계입니다.

맨 위로

N

NSCC(Network Storage Command Center)

지원되는 저장 장치로부터 성능 상태 및 성능 데이터를 수집하고 분석하기 위해 Sun이 설계하고 유지보수하는 데이터베이스 및 브라우저 기반 사용자 인터페이스로 구성되는 저장소 및 응용프로그램.

비고정 저장소

외부 저장소를 참조하십시오.

NSCC

NSCC(Network Storage Command Center)를 참조하십시오.

알림

하나 이상의 이벤트에서 로컬 전자 우편 같은 구성된 알림 수신인, SNMP 포트 또는 Sun StorEdge Remote Response 서비스 같은 원격 서비스로 결함 보고가 필요할 때 마스터 에이전트에 의해 수행되는 프로세스. 마스터 에이전트는 이벤트를 구성하고 사용자가 구성한 전송 메커니즘을 통해 이벤트를 전송하는 데 필요한 정보를 어셈블합니다. 모니터링 및 진단 소프트웨어는 원하는 알림 수준을 만족하기 위해 하나 이상의 알림 수신인의 알림을 지원합니다. 참고: Sun StorEdge 6920 어레이에는 어레이에 대한 마스터 에이전트로로서 효과적으로 작요아는 단일 에이전트가 들어 있습니다.

맨 위로

O

원본 볼륨

미러 볼륨 또는 데이터 이주를 위한 시작점. 미러링의 문맥에서는 1차 구성 요소도 참조하십시오.

대역 외 관리

광섬유 채널 네트워크 밖에서(일반적으로 이더넷을 통해) 광섬유 채널 구성 요소에 대한 관리 정보를 전송하는 것. (SNIA) Sun StorEdge 6920 시스템은 서비스 패널과 LAN 사이의 이더넷 연결을 사용하여 대역 외 네트워크를 통해 관리됩니다. 대역 내 관리도 참조하십시오.

맨 위로

P

병렬 모니터링

에이전트가 에이전트 폴링 주기 동안 둘 이상의 단일 장치를 병렬로 조사할 수 있는 모니터링 제어. 이 제어에 대한 값을 기본값(1) 이상으로 올리는 긍정적인 효과는 대량의 점유가 존재할 때 장치의 모니터링을 가속화하는 것입니다. 이 제어의 값을 올리는 부정적 효과는 에이전트가 더 많은 메모리 및 CPU 주기를 소비하는 것입니다.

상위 볼륨

스냅샷을 취하는 볼륨. 스냅샷도 참조하십시오.

패치

저장 장치 또는 장치 구성 요소에 대한 소프트웨어 또는 펌웨어 업데이트.

PDU

전원 분배 장치(PDU)를 참조하십시오.

포인트 인 타임 사본

단일 포인트 인 타임에서 나타난 대로 데이터의 이미지를 포함하는 정의된 데이터 모음의 완전히 사용 가능한 사본. 이 사본은 해당 포인트 인 타임에 논리적으로 발생했다고 간주되지만, 결과가 해당 포인트 인 타임에서 나타난 대로 데이터의 일관성 있는 사본인 경우에는 다른 시간에(예: 데이터베이스 로그 재생 또는 롤백을 통해) 사본의 일부 또는 전부를 구현할 수 있습니다. 구현에서 포인트 인 타임 사본이 읽기 전용으로 제한되거나 사본에 대한 후속 쓰기를 허용할 수 있습니다. (SNIA)

데이터 복제의 문맥에서 2차 사이트의 원격 상대인 1차 복제 세트를 내장하는 저장소 시스템. 로컬 사이트 사본이라고도 합니다. 스냅샷도 참조하십시오.

정책

시스템 이벤트에 대한 자동 응답이 발생할 수 있는 규칙 또는 지침

풀

저장소 풀을 참조하십시오.

전원 분배 장치(PDU)

시스템의 전원을 관리하는 어셈블리입니다. Sun StorEdge 6920 시스템은 관리 소프트웨어가 소등 관리(LOM) 및 현장 대체 가능 장치(FRU) 서비스 조치에 대한 시스템 구성 요소에 대한 전원 분배를 제어할 수 있게 하는 두 개의 PDU를 제공합니다.

1차 피어

1차 복제 세트가 상주하는 물리적으로 분리된 시스템의 쌍 중 하나. 1차 피어는 사용자 데이터를 원격 2차 피어인 상대방에 복사합니다.

1차 구성 요소

미러 볼륨을 설정하기 위해 작성된 첫 번째 구성 요소. 미러, 미러 구성 요소 및미러 볼륨도 참조하십시오.

1차 볼륨

1차 피어가 2차 피어에 복제하는 원본 사용자 데이터를 포함하는 볼륨

프로파일

저장소 프로파일을 참조하십시오.

구축

호스트에 저장소를 할당하고 지정하는 프로세스입니다.

맨 위로

R

RAID

Redundant Array of Independent Disks의 약어이며, 호스트 환경에 합리적인 비용, 데이터 가용성 및 성능 특성을 제공하는 다중 디스크 관리 기법입니다. (SNIA)

실시간 사본

미러링을 참조하십시오.

재구성

디스크 장애 후 대체 디스크에 유실된 데이터를 재빌드하는 프로세스

재결합

리실버링 프로세스가 완료될 때 미러 구성 요소가 미러의 다른 모든 미러 구성 요소와 동일하게 되도록 분할 미러 구성 요소를 미러로 다시 이동하는 것. 미러 구성 요소, 역방향 재결합 및분할도 참조하십시오.

원격 스크립팅 CLI 클라이언트

원격 관리 호스트에서 시스템을 관리할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI). 클라이언트는 보안 대역 외 인터페이스인 HTTPS를 통해 관리 소프트웨어와 통신하며 브라우저 인터페이스와 동일한 제어 및 모니터링 성능을 제공합니다. 이 클라이언트는 네트워크를 통해 시스템에 액세스할 수 있는 호스트에 설치해야 합니다.

복제

데이터 복제를 참조하십시오.

복제 비트맵

1차 볼륨에 대한 변경을 추적하는 비트맵. 1차 피어에 발행된 쓰기가 복제 비트맵에 기록됩니다. 2차 피어에 있는 복제 세트도 롤 리허설이 2차 볼륨에 1차 롤을 할당하는 경우 변경을 추적하는 복제 비트맵을 포함합니다.

복제 링크

1차와 2차 사이트 사이에 데이터 및 복제 제어 명령을 전송하는 기가비트 이더넷 포트와 연관된 논리 연결. 양 사이트의 기가비트 이더넷 포트가 데이터 복제에 사용 가능하고 원격 사이트의 IP 정보로 구성되어야 합니다.

복제 피어

물리적으로 별개인 시스템에 있는 보충 구성 요소의 쌍 중 하나입니다. 예를 들어 사용자 데이터는 사용자 데이터가 상주하는 시스템의 원격 시스템(상대방) 또는 원격 피어에 복사됩니다.

복제 세트

원격 피어의 단일 원격 볼륨에 대한 참조와 함께 쌍을 이루는 로컬 볼륨. 복제 세트는 원격 피어의 동일하게 구성된 복제 세트와 함께 작동하여 복제 인스턴스를 제공합니다. 복제 세트 내의 로컬 볼륨은 복제 비트맵 및 세트의 속성에 따라서 비동기 대기열과 연관됩니다.

리실버링

프로세스가 완료될 때 미러가 동일한 데이터 세트의 동일한 독립 사본을 구성하도록 하는 미러 구성 요소의 동기화. 리실버링은 미러 구성 요소에 대해 재결합 또는 역방향 재결합 조작을 수행했을 때 발생합니다.

다시 스냅

스냅샷을 다시 작성하고 기존 스냅샷을 새 것으로 교체하는 것.

다시 시작 조작

데이터 복제의 문맥에서, 1차 볼륨에 있는 사용자 데이터의 동일한 사본을 2차 볼륨에 구축하기 위한 동기화 작업입니다. 데이터는 복제가 발생할 때 동기화됩니다. 동기화는 사용자나 시스템이 시작할 수 있습니다. 자동 동기화, 일시중단 조작 및동기화도 참조하십시오.

역방향 재결합

리실버링 프로세스가 완료될 때 미러의 모든 미러 구성 요소가 이전에 분할된 미러 구성 요소와 동일하게 되도록 분할 미러 구성 요소를 미러로 다시 이동하는 것. 구분, 미러 구성 요소, 재결합, 리실버링 및 분할도 참조하십시오.

역방향 동기화

롤 반전를 참조하십시오.

개정 분석

Sun Storage Automated Diagnostic Environment, Enterprise Edition에서, 시스템의 소프트웨어 및 펌웨어 요소에 대한 현재 개정판 정보를 수집하고 이를 수용 가능한 수준의 세트에 비교하는 프로세스. 개정 유지 관리도 참조하십시오.

개정 취소

저장 장치 또는 장치 구성 요소에 대한 패치 업데이트의 제거. 개정 업그레이드도 참조하십시오.

개정 유지 관리

시스템 요소에 대한 개정 분석 수행과 요소를 허용 가능한 개정 수준까지 끌어올리기 위해 필요한 배송품의 찾기, 획득 및 설치를 결합하는 시스템 프로세스입니다. 개정 분석도 참조하십시오.

개정 업그레이드

저장 장치 또는 장치 구성 요소에 대한 패치 업데이트의 설치. 개정 취소도 참조하십시오.

롤 반전

데이터 복제의 문맥에서, 2차 호스트에 설정된 복제 세트 내의 1차 호스트의 롤이 할당되고 1차 볼륨이 2차 볼륨의 내용으로 업데이트되는 절차입니다. 롤 반전은 1차 사이트가 실패하는 경우 및 재해 리허설에 사용되는 장애 조치 기법입니다.

롤백

볼륨의 데이터를 해당 볼륨의 스냅샷과 동일하게 만들도록 재설정하는 프로세스입니다.

맨 위로

S

SAN

저장소 영역 네트워크(SAN)를 참조하십시오.

2차 피어

2차 복제 세트가 상주하는 물리적으로 분리된 시스템의 쌍 중 하나. 2차 피어는 1차 피어인 원격 상대방으로부터 사용자 데이터를 수신하는 곳입니다.

2차 볼륨

1차 볼륨의 원격 상대. 2차 볼륨은 1차 볼륨의 복제 세트입니다. 2차 볼륨의 볼륨 스냅샷을 매핑하거나 작성할 수 있습니다. 2차 볼륨이 스코어보드 모드에 있거나 롤을 1차로 변경하지 않으면 2차 볼륨에서 읽거나 쓸 수 없습니다.

서비스 조언자

저장 장치에 대해 서비스를 수행하기 위한 도구와 절차를 제공하는 진단 도구 구성 요소.

서비스 패널

기본 캐비닛의 뒤에 위치하여 제어 경로 기능 및 데이터 경로 기능 둘 다에 대한 케이블링 인터페이스를 제공하는 입출력 연결 그룹. 서비스 패널은 서비스 프로세서 패널과 I/O 패널로 구성되어 있습니다. I/O 패널 및 서비스 프로세서 패널도 참조하십시오.

서비스 프로세서 패널

데이터 서비스 플랫폼(DSP) 관리 인터페이스 카드(MIC)에 연결하기 위해 모뎀 연결, LAN 연결, 직렬 포트 및 AUX 포트를 제공하는 서비스 패널의 한 부분입니다.

SFC

스위치 패브릭 카드(SFC)를 참조하십시오.

Simple Mail Transfer Protocol(SMTP)

서버 사이에 전자 우편 메시지를 보내기 위한 프로토콜입니다. 인터넷을 통해 메일을 보내는 대부분의 전자 우편 시스템은 SNMP를 사용하여 한 서버에서 다른 서버로 메시지를 보냅니다. 이 메시지는 POP(Post Office Protocol) 또는 IMAP(Internet Message Access Protocol) 중 하나를 사용하는 전자 우편 클라이언트로 검색할 수 있습니다. 또한 SMTP는 일반적으로 메일 클라이언트에서 메일 서버로 메시지를 보내는 데 사용됩니다. 이것이 전자 우편 응용프로그램을 구성할 때 POP 또는 IMAP 서버와 SMTP 서버를 둘 다 지정해야 하는 이유입니다. (Webopedia)

Simple Network Management Protocol(SNMP)

네트워크에서 시스템 및 장치 모니터링과 관리를 위한 IETF 프로토콜입니다. 모니터 및 관리되는 데이터는 MIB(Management Information Base)에 의해 정의됩니다. 이 프로토콜에 의해 지원되는 기능은 데이터의 요청과 검색, 데이터의 설정 또는 쓰기 및 이벤트의 발생을 신호하는 트랩입니다. (SNIA)

SIO 카드

저장소 I/O(SIO) 카드를 참조하십시오.

사이트 LAN

사이트의 LAN입니다. 시스템은 서비스 패널의 USER LAN 포트를 통해 LAN에 연결합니다. 시스템이 LAN에 연결될 때 LAN에 있는 임의의 호스트에서 브라우저를 통해 해당 시스템을 관리할 수 있습니다.

슬레이브 에이전트

Sun Storage Automated Diagnostic Environment, Enterprise Edition에서, 평가 및 알림 처리를 위해 마스터 또는 대체 마스터 에이전트로 이벤트를 모니터하고 전송하도록 지정된 장치로부터 성능 상태 및 성능 데이터를 수집하는 성능 상태 및 모니터링 에이전트입니다. 슬레이브 에이전트는 마스터 또는 대체 마스터 에이전트가 없으면 완전히 기능할 수 없습니다. 마스터 에이전트 및 마스터 / 대체 마스터도 참조하십시오.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol(SMTP)을 참조하십시오.

스냅샷

특정 포인트 인 타임에서 볼륨 데이터의 순간 사본. 스냅샷은 스냅샷을 취한 (상위) 볼륨의 스냅샷 예약 공간에 저장됩니다.

스냅샷 예약 공간

풀에서 취하여 시스템이 상위 볼륨의 원본 데이터가 겹쳐써지기 전에 스냅샷 사본을 저장하는 저장소 공간. 저장소 풀도 참조하십시오.

분할

나중에 다시 재결합할 의도를 갖고 미러 구성 요소를 미러에서 분리하는 것. 분할된 구성 요소는 미러당 4개의 미러 구성 요소의 한계를 가지며 미러의 일부로서 계속 시스템에 의해 추적됩니다. 미러 구성 요소, 재결합, 역방향 재결합 및 스냅샷도 참조하십시오.

SRC

저장소 자원 카드(SRC)를 참조하십시오.

SSRR

Sun StorEdge Remote Response(SSRR) 서비스를 참조하십시오.

저장소 영역 네트워크(SAN)

저장소 요소를 서로 연결할 뿐 아니라 SAN을 사용해 데이터를 저장하는 모든 시스템의 액세스 지점 역할을 하는 서버에 연결하는 구조입니다.

저장소 도메인

시스템의 총 저장소 자원의 서브세트를 보유하는 보안 컨테이너입니다. 시스템의 총 저장소 자원 세트를 안전하게 파티션하기 위해 복수 저장소 도메인을 작성할 수 있습니다. 그러면 여러 부서나 여러 응용프로그램을 단일 저장소 관리 구조로 구성할 수 있습니다. .

저장소 I/O(SIO) 카드

데이터 서비스 플랫폼(DSP)을 위한 FC(광섬유 채널) 포트를 제공하는 카드입니다. 이 카드는 항상 저장소 자원 카드(SRC)와 쌍을 이룹니다. Sun StorEdge 6920 시스템은 두 유형의 SIO 카드를 지원합니다. SIO-8 카드에는 8개의 FC 포트가 있고 SIO COMBO 카드에는 6개의 FC 포트와 하나의 기가비트 이더넷 포트가 있습니다. 저장소 자원 카드(SRC)도 참조하십시오.

저장소 풀

물리적 디스크 용량(브라우저 인터페이스에서 가상 디스크로 추상화됨)을 사용 가능한 저장소 용량의 논리적 풀로 그룹화하는 컨테이너. 저장소 풀의 특성은 저장소 프로파일에 의해 정의됩니다. 복수 저장소 풀을 작성하여 다양한 유형의 응용프로그램(예를 들어, 높은 처리량 및 온라인 트랜잭션 처리 응용프로그램)에서 사용하기 위해 저장소 용량을 분리할 수 있습니다.

저장소 포트

내부 저장소에 연결하는 I/O 패널상의 포트. 호스트 포트도 참조하십시오.

저장소 프로파일

RAID 레벨, 세그먼트 크기, 전용 핫 스페어 및 가상화 전략 같은 저장소 성능 특성의 정의된 세트입니다. 해당 저장소를 사용하는 응용프로그램에 적합한 사전 정의된 프로파일을 선택하거나 사용자 정의 프로파일을 작성할 수 있습니다.

저장소 자원 카드(SRC)

데이터 서비스 플랫폼(DSP)의 저장소 프로세서를 제공하는 카드입니다. SRC는 항상 저장소 I/O(SIO) 카드와 쌍을 이룹니다. 저장소 I/O(SIO) 카드도 참조하십시오.

저장소 자원 카드(SRC) 세트

데이터 서비스 플랫폼(DSP)에서 FC(광섬유 채널) 및 기가비트 이더넷 인터페이스를 제공하는 두 개의 카드로, 저장소 자원 카드(SRC)와 저장소 I/O(SIO) 카드로 구성되어 있습니다. 데이터 호스트를 시스템에 연결하기 위한 포트를 제공하기 위해 DSP에 2~4개의 SRC 세트를 설치할 수 있습니다. 저장소 I/O(SIO) 카드도 참조하십시오.

Storage Service Processor

로컬 및 원격 관리 및 유지보수뿐 아니라 시스템 구성 요소에 대한 단일 관리 액세스를 제공하며 시스템에 통합된 관리 장치입니다. Storage Service Processor는 패치, 펌웨어, 소프트웨어의 자동 업그레이드도 지원합니다.

Storage Service Processor 보조 트레이

모뎀, 방화벽을 포함한 라우터, 이더넷 허브 및 NTC(network terminal concentrator)를 포함하는 Storage Service Processor의 한 부분

저장소 트레이

디스크가 들어있는 격납장치입니다. RAID 제어기가 있는 저장소 트레이를 제어기 트레이라고 부릅니다. 제어기가 없는 저장소 트레이는 확장 트레이라고 부릅니다. 제어기 트레이 및 확장 트레이도 참조하십시오.

저장 후 전달(store-and-forward)

비동기 복제를 참조하십시오.

스트라이프 크기

스트라이프에 있는 블록 수입니다. 스트라이프된 어레이의 스트라이프 크기는 스트라이프 길이에 구성원 익스텐트의 수를 곱한 것입니다. 패리티 RAID 어레이의 스트라이프 크기는 스트라이프 길이에 (구성원 익스텐트 수 ñ 1)을 곱한 것입니다. (SNIA) 스트라이핑도 참조하십시오.

스트라이핑

데이터 스트라이핑의 축소형으로, RAID 레벨 0 또는 RAID 0이라고도 부릅니다. 가상 디스크 데이터 주소의 고정 크기 연속 범위가 순환식 패턴으로 연속적인 어레이 구성원에 매핑되는 매핑 기법입니다. (SNIA) 연결도 참조하십시오.

SunMC

SunMC(Sun Management Center)를 참조하십시오.

SunMC(Sun Management Center)

Sun 환경 모니터링 및 관리를 위한 요소 관리 시스템. Sun Management Center는 또한 Storage Automated Diagnostic Environment을 포함한 선도적인 엔터프라이즈 관리 소프트웨어와 통합하여 고객에게 단일화된 관리 기반구조를 제공합니다. Sun Management Center의 기본 패키지는 무료이며 하드웨어 모니터링을 제공합니다. 고급 응용프로그램(애드온)은 기본 패키지의 모니터링 성능을 확장합니다.

Sun StorEdge Remote Response(SSRR) 서비스

비정상 작동이 비즈니스 문제점이 되지 못하도록 하기 위해 사전에 식별하는 Sun StorEdge 시리즈 저장소에 대한 원격 지원 솔루션. 24시간 모니터링, Sun과의 연결, 원격 지원 등 Sun StorEdge Remote Response에서 제공되는 서비스를 통해 저장소 시스템의 가용성을 극대화할 수 있습니다.

일시중단 조작

데이터 복제의 문맥에서, 복제 세트 또는 일관성 그룹 활동이 일시적으로 중지되고 2차 볼륨에 대한 물리적 링크를 통해 쓰기 작업을 보내는 대신 내부 비트맵이 볼륨에 대한 쓰기 작업을 추적하는 작업. 이 방법은 2차 피어에 대한 액세스가 중단되거나 손상되는 중에 원격으로 복사되지 않은 쓰기 작업을 추적합니다. 이 소프트웨어는 복제 비트맵을 사용하여 전체 볼륨간 복사 대신 최적화된 업데이트 동기화를 통해 데이터 복제를 재구축합니다. Fast Start 조작 및 다시 시작 조작도 참조하십시오.

스위치 패브릭 카드(SFC)

데이터 서비스 플랫폼(DSP)를 위한 중앙 스위칭 기능을 제공하는 보드입니다.

동기화

지정된 시점에서 항목을 정렬하거나 동등하게 만드는 행위. (SNIA)

미러링의 문맥에서는 리실버링을 참조하십시오.

동기식 복제

1차 볼륨에 대한 쓰기가 수신 확인되기 전에 1차 사이트와 2차 사이트 모두에서 데이터가 저장소에 확약되어야 하는 복제 기법입니다. 비동기 복제도 참조하십시오.

맨 위로

T

대상

SCSI I/O 명령을 수신하는 시스템 구성 요소(SNIA)

Sun StorEdge 6920 시스템의 대상은 초기화 장치 또는 논리 장치 번호(LUN)일 수 있습니다.

thin-scripting 클라이언트

원격 스크립팅 CLI 클라이언트를 참조하십시오.

토폴로지

저장소 네트워크 또는 저장소 시스템의 그래픽 묘사

트레이

저장소 트레이를 참조하십시오.

맨 위로

U

USB 플래시 디스크

Storage Service Processor에 연결되는 디스크로, Storage Service Processor 및 데이터 서비스 플랫폼(DSP)을 위해 시스템 특성을 저장합니다. 이 디스크는 Storage Service Processor의 USB 포트에 연결됩니다.

맨 위로

V

가상 디스크

디스크와 유사한 저장소 및 I/O 의미론을 갖고 일련 번호가 매겨진 논리 블록의 범위로서 운영 환경에 나타나는 디스크 블록 세트입니다. 가상 디스크는 운영 환경의 관점에서 물리적 디스크를 매우 닮은 디스크 어레이 개체입니다. (SNIA)

Sun StorEdge 6920 시스템에서는 시스템 자체가 운영 환경입니다.

가상화

유용한 추상을 제공하기 위해 하나 이상의(백엔드) 서비스 또는 기능을 추가(프론트 엔드) 기능과 통합하는 행위. 일반적으로 가상화는 백엔드 복잡성의 일부를 숨기거나 새 기능을 추가하거나 기존 백엔드 서비스와 통합합니다. 가상화의 예로는 복수 서비스 인스턴스를 하나의 가상 서비스로 합하는 경우나 그렇지 않으면 보안되지 않는 서비스에 보안을 추가하는 것입니다. 가상화는 시스템의 복수 계층에 내포되거나 적용될 수 있습니다. (SNIA)

Sun StorEdge 6920 시스템은 가상화 속성을 사용하여 저장소 풀을 작성 및 관리합니다. 연결 및 스트라이핑도 참조하십시오.

가상화 전략

데이터를 복수 가상 디스크 사이에 가상화할 때 사용되는 기법의 선택. 연결 및 스트라이핑도 참조하십시오.

볼륨

단일 풀에서 할당되고 디스크 어레이에 의해 하나의 논리 장치 번호(LUN)로 표시되는 논리적으로 연속적인 범위의 저장소 블록. 볼륨은 어레이를 구성하는 물리적 장치를 확장하거나, 가상화 전략, 크기 및 어레이 내부 구성에 따라 단일 물리적 디스크 내에 완전히 포함될 수 있습니다. 어레이 제어기가 이러한 세부사항을 접속된 서버 시스템에서 실행 중인 응용프로그램에 투명하게 합니다.

맨 위로

W

월드 와이드 이름(WWN)

시스템이 지정하는 포트, 초기화 장치, 가상 디스크 또는 볼륨에 대한 고유한 식별자. 개체에 대한 WWN은 해당 수명 동안 변경되지 않으며 절대 다른 개체의 이름을 지정하기 위해 다시 사용되지 않습니다.

쓰기 순서 일관성

일관성 그룹 또는 복제 세트의 모든 볼륨 사이에 쓰기 순서를 보존합니다.

쓰기 순서

2차 볼륨으로 지시되는 쓰기 작업이 1차 볼륨에 대한 쓰기 작업과 동일한 순서로 발생하는 프로세스입니다.

WWN

월드 와이드 이름(WWN)을 참조하십시오.

맨 위로

Z

영역

패브릭을 통해 서로 통신할 수 있는 광섬유 채널 N_Ports 및/또는 NL_Ports(즉, 장치 포트)의 모음입니다. (SNIA)

영역 분할

저장소 영역 네트워크(SAN)를 해체된 영역이나 네트워크의 노드 서브세트로 분할하는 방법. 영역 밖의 SAN 노드는 영역 내의 노드에 인식되지 않습니다. 교환 SAN을 사용할 때, 각 영역 내의 트래픽이 영역 밖의 트래픽과 물리적으로 분리될 수 있습니다. (SNIA) 영역도 참조하십시오.

맨 위로