## 关于阵列名称和 IP 地址的约定

阵列的主机名和 Internet 协议 (IP) 地址基于阵列在机箱中的位置而定：

- 每个阵列都具有一个预配置的静态 IP 地址。位于基本机箱最下面位置的阵列的 IP 地址为 192.168.0.40。
- 每个阵列的主机名都由以下语法构成：

  阵列 + 机箱号 + 位置号

  其中：
  - 机箱号 0 表示基本机箱，1 表示第一个扩展机箱，2 表示第二个扩展机箱，依此类推。
  - 位置号为 0 至 3 表示基本机箱中的位置，0 至 5 表示扩展机箱中的位置，0 表示最低位置。

基本机箱中位于最低位置阵列的主机名为`阵列` `00` ，表示它是位于机箱 0 底部的阵列。第一个扩展机箱中最低的阵列为阵列 10，第二个扩展机箱中最低的阵列为阵列 20。

在每个阵列中，底部控制器托盘为主控制器托盘，而顶部控制器托盘为备用主控制器托盘。例如，托盘 1 中的控制器托盘为主控制器托盘，托盘 2 中的控制器托盘为备用主控制器托盘。如果主控制器托盘出现故障，则备用主控制器托盘将使用阵列的 IP 地址。

下图显示了典型 Sun StorEdge 6920 系统中存储托盘和阵列的设计概貌。

### 相关主题

- 关于阵列和托盘
- 关于存储托盘
- 关于托盘编号约定
- 显示存储阵列信息
- 修改阵列