## À propos des ports

Le panneau du processeur de service du système comporte des ports Fibre Channel (FC) et Gigabit Ethernet. Le nombre de ports disponibles est déterminé par le nombre de jeux de cartes SRC installés sur la plate-forme des services de données (DSP) du système.

Les ports FC se connectent aux hôtes de données, aux périphériques de stockage externes ou à un autre système Sun StorEdge 6920. Il s'agit des ports servant, d'une part, aux communications sortantes entre le panneau de service et les hôtes de données, les périphériques de stockage externes ou un autre système 6920 et, d'autre part, aux communications entrantes entre la plate-forme DSP et les baies du système.

La fonction de réplication de données permet de répliquer des données de votre système vers un autre système Sun StorEdge 6920. Vous pouvez utiliser les ports FC ou Gigabit Ethernet pour la réplication de données, mais vous ne pouvez pas utiliser simultanément un port Gigabit Ethernet et un port FC d'un système pour la réplication de données. Les ports Gigabit Ethernet permettent la connexion à un autre système 6920 sur réseau WAN pour répliquer des données.

Remarque : votre système possède un port de connexion Gigabit Ethernet, qui permet d'utiliser la fonction de réplication de données sur IP, le cas échéant.

Avant de répliquer les données à partir du système vers un système Sun StorEdge 6920 distant, vous devez :

- vérifier que les deux systèmes sont connectés.
- configurer votre commutateur FC de manière à permettre les opérations entre deux sites très éloignés si vous utilisez des ports FC. Reportez-vous à la documentation du fournisseur de votre commutateur FC pour obtenir des informations relatives aux opérations distantes.
- activer les ports sur les deux systèmes pour la réplication.
  Remarque : vous devez activer les ports préalablement à la réplication des données afin de préparer cette opération.
  Si vous activez un port Gigabit Ethernet pour la réplication de données, utilisez l'assistant d'activation de la réplication du port Gigabit Ethernet afin de configurer les informations IP du système distant sur le port Gigabit Ethernet et créer un lien de réplication.
  Un lien de réplication est une connexion logique entre deux systèmes Sun StorEdge 6920. Il assure le transfert des informations de contrôle et des données du système local (ou hôte principal) vers le système distant (ou hôte secondaire).
  Avant d'utiliser l'assistant pour configurer les ports Gigabit Ethernet pour la réplication, vous devez disposer des informations suivantes :
  - la passerelle par défaut, le masque réseau et l'adresse du port Gigabit Ethernet sur votre système ;
  - l'adresse IP des ports Gigabit Ethernet sur le système distant.
    L'assistant permet de spécifier les adresses IP de un à quatre systèmes pairs distants. Vous pouvez spécifier des liens de réplication supplémentaires dans la page d'informations sur le port Gigabit Ethernet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajout de liens de réplication.

Afin d'assurer la connectivité entre les deux systèmes, l'administrateur du système distant doit également tenir compte les éléments ci-dessus, activer les ports et créer les liens de réplication.

Pour plus d'informations sur la fonction de réplication de données, reportez-vous à la rubrique Gestion de la réplication des données.

### Rubriques connexes

- À propos de la réplication des données
- Affichage des informations relatives aux ports
- Affichage des informations relatives aux liens de réplication
- Activation des ports pour la réplication de données
- Désactivation des ports pour la réplication de données
- Ajout de liens de réplication
- Suppression de liens de réplication