## LAN 名および IP アドレスについて

次の表に、事前定義され予約されたシステムの IP アドレスおよび名前を示します。

| 名前 | IP アドレス
--- | --- | ---
ストレージサービスプロセッサ | sp | 192.168.0.2
データサービスプラットフォーム | dsp00 | 192.168.0.10

ストレージサービスプロセッサには、二次 IP アドレスもあります。詳細は内部システム IP アドレスについてを参照してください。

データサービスプラットフォーム (DSP) の IP アドレスおよびローカルエリアネットワーク (LAN) 名は、マスター管理インタフェースカード (MIC) にあります。障害が発生した場合は、代替マスター MIC がマスター MIC の IP アドレスを引き継いで、その機能を継続します。

1 台のシステムには、少なくともアレイが 1 つあります。ベースキャビネットには最大 4 つのアレイを搭載でき、拡張キャビネットには最大 6 つのアレイを搭載できます。アレイには、ベースキャビネットおよび拡張キャビネット内の位置に基づいて、固定名と IP アドレスが割り当てられます。

次の表に、可能なすべてのキャビネットでの、可能なすべてのアレイ構成に対する予約 IP アドレスの一覧を示します。

説明 | 名前 | IP アドレス
--- | --- | ---
最下位位置のアレイ (ベースキャビネット 0) | array00 | 192.168.0.40
下から 2 番目のアレイ (ベースキャビネット 0) | array01 | 192.168.0.41
下から 3 番目のアレイ (ベースキャビネット 0) | array02 | 192.168.0.42
下から 4 番目のアレイ (ベースキャビネット 0) | array03 | 192.168.0.43
最下位位置のアレイ (拡張キャビネット 1) | array10 | 192.168.0.50
下から 2 番目のアレイ (拡張キャビネット 1) | array11 | 192.168.0.51
下から 3 番目のアレイ (拡張キャビネット 1) | array12 | 192.168.0.52
下から 4 番目のアレイ (拡張キャビネット 1) | array13 | 192.168.0.53
下から 5 番目のアレイ (拡張キャビネット 1) | array14 | 192.168.0.54
下から 6 番目のアレイ (拡張キャビネット 1) | array15 | 192.168.0.55
最下位位置のアレイ (拡張キャビネット 2) | array20 | 192.168.0.60
下から 2 番目のアレイ (拡張キャビネット 2) | array21 | 192.168.0.61
下から 3 番目のアレイ (拡張キャビネット 2) | array22 | 192.168.0.62
下から 4 番目のアレイ (拡張キャビネット 2) | array23 | 192.168.0.63
下から 5 番目のアレイ (拡張キャビネット 2) | array24 | 192.168.0.64
下から 6 番目のアレイ (拡張キャビネット 2) | array25 | 192.168.0.65

### 関連項目

- ストレージトレイについて
- キャビネットの識別子について
- アレイ名と IP アドレスの指定規則について