## À propos des espaces de stockage externes

À partir d'un coffret de base ou d'un coffret d'extension, vous pouvez accéder aux données et aux espaces de stockage situés sur un périphérique de stockage externe afin de réaliser les opérations suivantes :

- migrer des données à partir d'un périphérique de stockage externe vers un espace de stockage interne au système ;
- gérer et mettre en œuvre des services de données en utilisant la LUN (Logical Unit Number) d'un périphérique de stockage externe comme un volume (appelé volume hérité) résidant sur le système ;
- ajouter de la capacité de stockage au système en utilisant comme espace de stockage brut des espaces de stockage situés sur des périphériques externes.

La figure suivante montre comment une LUN d'un périphérique de stockage externe peut être utilisée par le système :

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage externe directement au panneau de service de votre système ou indirectement via une paire de commutateurs Fibre Channel (FC) redondants. Pour assurer la fiabilité des données, créez des chemins d'accès redondants par connexion directe ou par des commutateurs FC.

Remarque : vous ne pouvez pas connecter plus d'un jeu de commutateurs FC redondants.

Les périphériques de stockage externes suivants sont actuellement pris en charge :

- baie de disques Sun StorEdge T3 avec cache de 1 Go ;
- baie Sun StorEdge 3510 ;
- baie Sun StorEdge 3511 ;
- baie Sun StorEdge 6120 ;
- baie Sun StorEdge 6130 ;
- système Sun StorEdge 6320 ;
- système Sun StorEdge 9980 ;
- système Sun StorEdge 9970 ;
- système Sun StorEdge 9960 ;
- système Sun StorEdge 9910 ;
- système Sun StorEdge 3910/3960 (avec baies Sun StorEdge T3 avec cache de 1 Go) ;
- système Sun StorEdge 6910 et 6960 ;
- baie EMC CLARiiON CX 400 ;
- baie EMC CLARiiON CX 700 ;
- baie virtuelle Hewlett Packard EVA 3000.

Pour une liste mise à jour des périphériques de stockage externes pris en charge, consultez les Notes de version du système Sun StorEdge 6920.

Pour obtenir plus d'informations sur la connexion d'un périphérique de stockage externe au coffret du système, reportez-vous au Guide de démarrage du système Sun StorEdge 6920.

Remarque : le logiciel de gestion du système ne configure pas de périphériques de stockage externes. Vous devez utiliser les outils de configuration natifs dédiés au périphérique de stockage externe pour modifier les LUN externes et les composants de plus bas niveau. Pour de plus amples informations, consultez la documentation fournie avec le périphérique de stockage externe.

Lorsque vous connectez un périphérique de stockage externe au coffret de base, ce dernier détecte automatiquement le périphérique de stockage. La page Récapitulatif des espaces de stockage externes répertorie les LUN de périphériques de stockage externes comme des disques non initialisés qui peuvent être gérés via l'assistant d'importation des espaces de stockage externes. Lorsque vous avez suivi toutes les étapes de l'assistant, le système détecte l'espace de stockage externe en tant que disque virtuel que vous pouvez employer pour les usages suivants :

- Ajout de capacité de stockage pour le système :
  Vous pouvez désigner un périphérique de stockage externe comme espace de stockage brut à la disposition du système. Le système peut donc utiliser à la fois :
  - un espace de stockage interne, fourni par les baies installées dans le coffret de base ;
  - un espace de stockage externe, fourni par les périphériques de stockage externes.
- Création d'un volume hérité :
  Un volume hérité est une LUN externe complète résidant sur le périphérique de stockage externe. Le système présente un volume hérité comme s'il s'agissait d'un volume local unique ; cependant, les données d'utilisateur résident sur le périphérique de stockage externe. Un volume hérité permet de :
  - préserver les données d'utilisateur et gérer le volume hérité comme s'il s'agissait d'un volume normal du système ;
  - préserver et migrer les données d'utilisateur à partir du périphérique de stockage externe vers l'espace de stockage interne situé sur le système.

Une fois le volume hérité créé, il s'affiche sur les pages Récapitulatif des volumes et Récapitulatif des espaces de stockage externes ainsi que sur la page d'informations sur le volume, comme pour un volume normal. Un volume hérité permet d'effectuer les opérations suivantes :

- mapper le volume hérité vers un initiateur ;
- utiliser le volume hérité pour créer un composant de mise en miroir ;
- ajouter le volume hérité à un miroir existant pour réargenture (ce qui détruit les données existantes qui résident sur le volume hérité) ;
- créer un instantané d'un volume et le sauvegarder dans l'espace de stockage interne ;
- restaurer les données d'un instantané de volume pour récupérer le volume hérité ;
- déplacez le volume hérité d'un pool hérité à l'autre.

Remarque : contrairement aux autres volumes du système, les volumes hérités ne peuvent pas être étendus. Ne tentez pas d'étendre un volume hérité via le logiciel de gestion d'un périphérique de stockage externe pour augmenter la taille d'une unité logique.

Vous pouvez supprimer un volume hérité sur une page d'informations sur un volume ou sur la page Récapitulatif des volumes. Lorsque vous supprimez un volume hérité, il redevient une LUN non initialisée du périphérique de stockage externe. Toutes les données écrites sur le volume hérité sont conservées sur le périphérique de stockage externe ; si aucune donnée n'est écrite sur le volume hérité, la LUN conserve l'intégralité de ses données d'origine.

### Rubriques connexes

- Planification de l'utilisation d'espaces de stockage externes
- Affichage des informations relatives aux espaces de stockage externes
- Création d'un volume hérité
- Migration de données stockées en externe
- Utilisation d'espace de stockage externe comme espace de stockage brut
- Configuration des volumes de stockage