## システムの IP アドレスの設定

このページの情報はどのユーザーでも参照できます。ただし、IP (Internet Protocol) アドレスを設定または修正するには、admin ユーザーまたは storage ユーザーとしてログインする必要があります。

システムの IP アドレスの設定方法を指定する必要があります。

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - システムが電源を投入されてネットワークにログインするごとに、ネットワークがシステムに IP アドレスを指定します。
- 静的 - システムが電源を投入されてネットワークにログインするごとに使用する IP アドレスをユーザーが指定する必要があります。

システムの IP アドレスを設定する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「管理」>「一般設定」の順にクリックします。
2. 「ネットワーク設定」を表示し、「IP 割り当て」ボックスで、「DHCP」または「静的」のどちらかを選択します。
3. 「DHCP」を選択した場合は「保存」をクリックします。
   「静的」を選択した場合は、以下の追加情報を入力してから「保存」をクリックします。
   - システムに割り当てる IP アドレス
   - システムに割り当てるゲートウェイ IP アドレス
   - 割り当てるゲートウェイのネットワークマスク
   - ネットワークのドメイン用の、ネームサーバーの IP アドレス

注 : システム管理のために使用する Web ブラウザは、IP アドレスに応じて異なります。IP アドレスが変化すると、ブラウザとシステムとの接続が失われます。この場合、システムの監視および管理を継続するには、システムに再接続する必要があります。

### 関連項目

- ユーザーの役割について
- システム説明の追加
- NTP サーバーの有効化
- システム時刻の設定
- パスワードの変更