## NTP サーバーの有効化

このページの情報はどのユーザーでも参照できます。ただし、NTP (Network Time Protocol) サーバーを有効にするには、admin ユーザーまたは storage ユーザーとしてログインする必要があります。

ネットワークの NTP サーバーと同期するようにシステムのリアルタイムクロックを構成する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「管理」>「一般設定」の順にクリックします。
2. 「NTP」に移動し、チェックボックスを選択して、このオプションを有効にします。
3. 「IP アドレス」フィールドに、ネットワークの NTP サーバーの IP アドレスを入力します。
4. 「保存」をクリックして変更を保存します。

### 関連項目

- ユーザーの役割について
- システム説明の追加
- システムの IP アドレスの設定
- システム時刻の設定
- パスワードの変更