## 停用進行資料複製的通訊埠

當您停用資料複製的通訊埠時，產生的影響是視您配置系統的方式而定。若您已啟用兩個通訊埠來進行資料複製而您停用其中一個通訊埠，可用的資料複製頻寬會被減半。若您已啟用數個通訊埠來進行資料複製而您停用了一個通訊埠，您也許不會注意到資料複製速度已減慢。

若要停用進行資料複製的光纖通道 (FC) 或 Gigabit 乙太網路通訊埠：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [邏輯儲存] > [通訊埠]。
   此時會顯示 [通訊埠摘要] 頁。
2. 按一下通訊埠名稱。
   視您選取的通訊埠類型而定，會顯示 [光纖通道通訊埠詳細資訊] 或 [Gigabit 乙太網路通訊埠詳細資訊] 頁。
3. 按一下 [停用複製]。
   系統會要求您加以確認。
4. 按一下 [確定] 確認您要停用進行複製的通訊埠。
   通訊埠的複製狀況會顯示為 [已停用]。

備註：當您停用 Gigabit 乙太網路通訊埠時，與該通訊埠相關的全部複製資訊和複製連結也將隨之刪除。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 關於通訊埠
- 顯示通訊埠資訊
- 顯示複製連結資訊
- 啟用進行資料複製的通訊埠
- 新增複製連結
- 刪除複製連結