## 「ファイバチャネルポートの詳細」ページ

このページには、選択したファイバチャネル (FC) ポートの詳細が表示されます。

次の表に、「ファイバチャネルポートの詳細」ページのボタンとフィールドについて説明します。

フィールド | 説明
--- | ---
複製を有効化 | このポートによるデータ複製を有効にする場合にクリックします。
複製を無効化 | このポートによるデータ複製を無効にする場合にクリックします。
詳細
ポート名 | FC n ポート識別子 (ID) を示します。
状態 | 現在のリンク状態は、「オンライン」、「障害あり」、または「オフライン」です。
ハードウェア状態 | ハードウェアの現在の状態です。 活動中 - 物理リンクは稼動中で、データの送受信ができます。 リンク停止 - リンクはデータの送受信ができません。ケーブルが取り外されているか、応答側がダウンしています。 不明 - リンクの状態を判定できません。 失敗 - ポート診断に失敗しました。 ループバック - ポートはループバック状態に設定されています。 媒体なし - ギガビットインタフェースコンバータ (GBIC) が取り付けられていません。 バイパス中 - ポートはバイパス状態に設定されています。 送信障害 - 送信側に障害が発生しています。
複製 | データ複製に関するポートの現在の状態には、以下のものがあります。 無効 - ポートはデータ複製用に無効になっている。 有効 - ポートはデータ複製用に有効になっている。
WWN | ポートの WWN (ワールドワイドネーム) を示します。
ノードの WWN | ノードの WWN (ワールドワイドネーム) を示します。
ポートタイプ | FC ポートのタイプ : 「nPort」または「nlPort」
FC ユニットのタイプ | FC ユニットのタイプを示します。通常は HBA (ホストバスアダプタ) になります。
モジュールのタイプ | モジュールタイプ : 「1 GBIC」、「2 GBIC」、または「GBIC なし」
ポート ID | 24 ビットのアドレス識別子で、データを配信するソースまたは宛先 FC ポートを識別します。
設定されている FC 速度 | 構成されている FC 速度を示します。 自動 動作速度は搭載されているハードウェア (GBIC) に応じて、1 GB/秒 または 2 GB/秒 になります。 1 GB/秒 2 GB/秒 注 : ユーザーの構成に 1 GB/秒 のみをサポートする GBIC が搭載されている場合は、選択した設定にかかわらず動作速度は 1 GB/秒 となります。つまり、搭載される GBIC によっては動作速度が制限されることがあります。 ストレージのユーザは、この設定を変更できます。
動作可能な FC 速度 | FC 動作速度 :「1 GB/秒」または「2 GB/秒」
FC クラス能力 | FC のクラス能力を示します。以下のいずれかの組み合わせになります。 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4 クラス 5 クラス 6
動作可能な FC クラス | 動作可能な FC クラスを示します。以下の組み合わせになります。 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4 クラス 5 クラス 6
プロトコル能力 | この FC のプロトコルサポートです。これは、「Loop」、「Fabric」、または「SCSI」を、以下のいずれかの組み合わせで示します。 IP over FC SCSI - FCP FC - VI
動作可能なプロトコル | 「Loop」、「Fabric」、または「SCSI」など、現在構成されているプロトコルを、以下のいずれかの組み合わせで示します。 IP over FC SCSI - FCP FC - VI (Virtual Interface) プロトコル
統計
エラー数 | この FC ポートに関連するエラー数の合計を示します。
書き込みコマンド | この FC ポートに対する書き込みコマンド数の合計を示します。
読み取りコマンド | この FC ポートに対する読み取りコマンド数の合計を示します。
書き込みバイト | この FC ポートからの合計書き込みバイト数を示します。
読み取りバイト | この FC ポートに対する合計読み取りバイト数を示します。
ループリセットイベント | この FC ポート上のループリセットイベント数の合計を示します。
リンク失敗イベント | このポートで検出された、タイムアウトよりも大きな Loss-of-Signal の回数を示します。
リンク同期喪失イベント | このポートで検出された、同期喪失の発生数を示します。
リンク停止イベント | このポートで検出された、信号損失の発生数を示します。
プリミティブシーケンスプロトコルエラー | このポートで検出された、プリミティブシーケンスプロトコルエラーの数を示します。
CRC (巡回冗長検査) エラー | 無効な CRC と共に受信したフレーム数を示します。
無効な伝送ワード | ハードウェアの状態が「リンク停止」であるために、ポートはデータを転送できません。

「追加情報」セクションには、特定の FC ポートに関連付けられたイニシエータの数が表示され、「イニシエータの概要」ページにナビゲートできます。

### 関連項目

- データ複製について
- ポートについて
- ポート情報の表示
- 複製リンク情報の表示
- データ複製用ポートの有効化
- データ複製用ポートの無効化
- 複製リンクの追加
- 複製リンクの削除