## Page Configuration des diagnostics

Cette page permet de définir les paramètres de configuration du test de diagnostic sélectionné et de lancer le test.

Le tableau suivant décrit les champs et les boutons de la page de configuration du test de diagnostic.

Champ | Description
Paramètres de configuration de diagnostics courants
Exécuter | Cliquez pour lancer le test de diagnostic en utilisant les paramètres que vous avez définis.
Mot de passe | Si demandé, il s'agit du mot de passe défini pour le type de périphérique ou de celui défini pour le périphérique spécifique en question.
Détaillé | Cochez cette option pour recevoir des résultats détaillés pour les tests de diagnostic.
Envoi des résultats par e-mail | Adresse e-mail à laquelle vous voulez que les résultats des tests soient envoyés.
Paramètres de configuration du test de boucle 6020-loop
Adresse IP | Identifie l'adresse IP (Internet Protocol) de la baie de disques sélectionnée pour le test.
Contrôleur | Contrôleur ou contrôleurs sur lesquels le test doit être exécuté.
Sim du contrôleur | Module SIMM (Single Inline Memory Module) sur lequel le test doit être exécuté.
Modèle défini par l'utilisateur | Modèle de données défini par l'utilisateur devant être transmis pendant le test de loopback interne.
Sélection du type de modèle | Type de modèle de données à transmettre. Options : Critique : ensemble spécifique de modèle de diagnostics connus pour causer des problèmes Fibre Channel. Utilisateur : le modèle défini par l'utilisateur est transmis. Tous : tout modèle de données est transmis.
Taille de charge de la boucle | Taille de la charge pendant les tests de loopback.
Taille de charge de l'écho | Taille de la charge pendant les tests ECHO.
Itérations | Nombre de fois où le modèle de données est transmis à chaque exécution du test.
Nombre d'exécutions | Nombre de fois où le test doit être répété au cours de cette session de test de diagnostic.
Utilisateur | Utilisateur exécutant le test de diagnostic.
Paramètres de configuration du test de vérification de volume 6020-VolVerify
Adresse | Adresse IP (Internet Protocol) de la baie de disques sélectionnée pour le test.
Nom de volume | Volume sur lequel le test doit être exécuté.
Fix_Errors | Lorsque cette option est sélectionnée, les erreurs détectées sont corrigées durant le test. Dans le cas contraire, les erreurs sont identifiées sans être corrigées.
Vitesse | Vitesse d'exécution du test. Les vitesses vont de 1 à 8, 8 étant la vitesse la plus rapide, provoquant les pertes de performances les plus importantes lors des opérations d'entrée/sortie de l'hôte. L'option 1, vitesse la plus lente, entraîne de moindres pertes de performances.
LAN Utilisateur | Utilisateur exécutant le test de diagnostic.
Nombre d'exécutions | Nombre de fois où le test doit être répété au cours de cette session de test de diagnostic.

### Rubriques connexes

- Exécution d'un test de diagnostic sur un périphérique