## 복제 세트 정보

복제 세트는 다음을 포함합니다.

- Sun StorEdge 6920 시스템에 상주하는 볼륨 및 다른 물리적으로 개별적인 Sun StorEdge 6920 시스템에 상주하는 볼륨에 대한 참조. 한 시스템은 데이터를 복사하는 기본 피어이고 다른 시스템은 데이터의 수신자인 보조 피어입니다.
- 로깅용 복제 비트맵
- 양 시스템 사이의 통신 모드
- 기본 또는 보조 피어로서 복제 세트에서 피어가 하는 역할

다음 그림은 두 피어 사이의 관계 및 대응하는 복제 세트를 표시합니다.

각 사이트의 시스템 관리자는 각 시스템에서 복제 세트를 작성 및 구성해야 합니다. 보조 피어에 대한 복제 세트 정의는 기본 피어에 대한 복제 세트의 정의와 동일해야 합니다.

보조 볼륨을 실시간에 동기로 또는 기억 전달 기술을 사용하여 비동기로 업데이트할 수 있습니다. 일반적으로 기본 볼륨은 일치하는 내용을 설정하기 위해 지정된 보조 볼륨에 먼저 복사됩니다. 응용프로그램이 기본 볼륨에 쓸 때, 데이터 복제 소프트웨어는 기본 볼륨으로부터 보조 볼륨으로 두 이미지를 일관되게 유지하며 변경 내용을 복사합니다.

또한 복제 세트는 다음을 포함합니다.

- 각 시스템의 복제 비트맵 볼륨
  복제 비트맵은 쓰기 작업 및 볼륨 사이의 차이점을 추적합니다. 기본 볼륨의 비트맵은 기본 피어에서 실행된 쓰기 작업을 기록합니다. 보조 피어의 복제 세트 또한 사용자가 롤 반전을 시작하여 보조 피어가 기본 피어가 되는 경우를 대비하여 복제 비트맵을 포함합니다. 복제 비트맵은 기본 및 보조 피어 사이의 차이점을 정의합니다. 이로 인해 소프트웨어는 마지막 동기화 이후로 변경된 블록만 재동기화할 수 있습니다.
- 비동기 모드 복제를 선택하는 경우, 각 피어와 연결된 비동기 대기열

복제 세트를 작성하고 나면, 다음과 같은 볼륨 작업을 수행할 수 있습니다.

- 저장소를 보조 볼륨에 먼저 추가한 후 기본 볼륨에 추가하여 복제된 볼륨을 확장합니다. 시스템은 복제 비트맵의 크기를 적절히 늘립니다.
  참고: 복제 세트의 기본 또는 보조 볼륨이 레거시 볼륨인 경우, 볼륨을 확장할 수 없습니다. 복제 세트의 보조 볼륨이 레거시 볼륨인 경우, 레거시 볼륨의 크기 이상으로 보조 볼륨을 확장할 수 없습니다.
- 스냅샷을 작성합니다.
  복제 세트의 모든 볼륨에서 언제든지 스냅샷을 작성할 수 있습니다.
  또한 볼륨을 동기화하기 전에 소프트웨어가 양 시스템에서 볼륨 스냅샷을 작성하거나 소프트웨어가 기본 볼륨의 볼륨 스냅샷을 작성할 때마다 보조 볼륨의 볼륨 스냅샷을 작성하도록 옵션을 활성화할 수도 있습니다.
- 레거시 볼륨으로부터 및 레거시 볼륨으로 사용자 데이터를 복제합니다.
- 복제 세트를 삭제합니다.
  복제 세트를 삭제할 경우, 기본 및 보조 볼륨 사이의 연결이 제거되어 볼륨이 독립 볼륨으로 되돌아갑니다.

참고: 복제 세트에도 있는 볼륨을 미러할 수 없습니다.

기본 볼륨을 사용할 수 없는 경우, 보조 볼륨이 기본 볼륨의 역할을 할 수 있습니다. 이 롤 반전을 사용하면 응용프로그램이 새로 지정된 기본 볼륨을 사용하여 작업을 계속할 수 있습니다. 이전 기본 볼륨을 다시 사용할 수 있는 경우, 복제 세트 쌍의 기능을 복원하도록 다른 볼륨의 최근 데이터와 이를 동기화해야 합니다.

복제 세트를 작성하기 전에 다음 표에 설명된 제한 사항 및 기타 요소를 고려하십시오.

관련 사항 | 참고
--- | ---
포트 | 복제 세트 작성 마법사를 실행하기 전에 데이터 복제를 위해 로컬 및 원격 Sun StorEdge 6920 시스템에서 포트를 활성화해야 합니다. 포트가 기가비트 이더넷 포트인 경우, 복제 링크도 작성해야 합니다. 복제용 포트 활성화에 대한 자세한 정보는 시스템 포트 구성을 참조하십시오. 참고: 복제 세트를 초기화하려면 복제 피어 포트가 초기화되어야 합니다. 복제 세트를 작성하기 전에 복제 피어 WWN(16 진수)을 입력했는지 확인합니다.
저장소 도메인 | 동일한 저장소 도메인으로부터 복제 세트의 모든 요소(로컬 볼륨, 복제 비트맵 및 선택적인 비동기 대기열)는 있어야 합니다. 참고: 복제 세트는 로컬 볼륨의 저장소 도메인과 자동 연결됩니다.
볼륨 | 복제 세트는 구성된 볼륨에만 연결할 수 있습니다. 볼륨은 각 시스템에서 동일하게 이름 지정된 저장소 도메인에 있어야 합니다. 참고: 양 시스템의 저장소 도메인의 이름이 동일해도 동일한 저장소 도메인은 아닙니다. 단순 또는 레거시 볼륨을 사용하여 복제 세트를 작성할 수 있습니다. 참고: 미러된 볼륨을 사용하여 복제 세트를 작성할 수 없습니다. 스냅샷을 사용하여 복제 세트를 작성할 수 없지만 스냅샷을 포함하는 볼륨을 사용할 수 있습니다. 매핑 해제된 볼륨만 보조 볼륨으로 사용할 수 있습니다. 볼륨은 하나의 복제 세트 전용 보조 볼륨이 될 수 있습니다. 보조 볼륨의 크기는 대응하는 기본 볼륨의 크기와 동일하거나 더 커야 합니다. 보조 볼륨이 기본 볼륨보다 더 작은 복제 세트에서 재동기화를 시작하는 경우, 작업이 실패합니다.
복제 세트 | 복제 세트는 오직 하나의 피어 시스템과 통신하도록 구성될 수 있습니다. 복제 세트는 한 번에 오직 하나의 일관성 그룹 구성원이 될 수 있습니다. 복제 세트는 추가하려는 일관성 그룹과 동일한 역할과 함께 구성되어야 합니다. 기본 및 보조 피어의 복제 세트 사양은 서로 일치 및 보완되어야 합니다. 2 개의 저장소 자원 카드(SRC) 세트를 포함하는 시스템은 최대 128 개의 복제 세트를 지원합니다. 네 개의 SRC 세트를 포함하는 시스템은 최대 256 개의 복제 세트를 지원합니다. 참고: 멀티홉 및 일대다 데이터 복제는 지원되지 않습니다.

### 관련 항목

- 일관성 그룹 정보
- 기본 및 보조 롤 반전 정보
- 복제 모드 정보
- 외장형 저장소 사용 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리