## 關於陣列名稱與 IP 位址的慣例

視陣列在機櫃中的位置而定，陣列的主機名稱和陣列的網際網路協定 (IP)位址：

- 每個陣列都有一個預先配置的靜態 IP 位址。在基礎機櫃中位置最低的陣列，其 IP 位址為 192.168.0.40。
- 每個陣列都有一個主機名稱，其語法格式如下：

  陣列 + 機櫃編號 + 位置編號

  其中：
  - 機櫃編號為 0 代表基礎機櫃、1 代表第一個擴充機櫃、2 代表第二個擴充機櫃，以此類推。
  - 位址編號是 0 到 3 代表基礎機櫃中的位置，0 到 5 代表擴充機櫃中的位置，0 代表最低位置。

基礎機櫃內最低位置陣列的主機名稱為 `array00` ，代表它是機櫃 0 上的陣列。第一個擴充機櫃的最低位置陣列是 array10，第二個擴充機櫃最低位置的陣列是 array20。

在每個陣列內部，底部的控制器磁碟匣是主控制器磁碟匣，頂部的控制器磁碟匣是替代主控制器磁碟匣。例如，tray1 中的控制器磁碟匣是主控制器磁碟匣，tray2 中的控制器磁碟匣是替代控制器磁碟匣。如果主控制器磁碟匣出現故障，替代的主控制器磁碟匣就會使用陣列的 IP 位址。

下圖簡單說明典型 Sun StorEdge 6920 系統的儲存匣和陣列是如何設計的：

### 相關主題

- 關於陣列與磁碟匣
- 關於儲存匣
- 關於磁碟匣編號慣例
- 顯示儲存陣列資訊
- 修改陣列