## 设置卷检验

可以设置“卷检验”功能，以便在阵列卷上运行手动奇偶校验。

注：要启用“卷检验”必须先关闭磁盘清理程序。有关指导，请参见修改阵列。

设置卷检验功能，以便在所有阵列上运行：

1. 单击 "Sun Storage Automated Diagnostic Environment" >“清单”。
   “机架清单”页面将按机架显示每个设备的摘要信息。
2. 从“操作”下拉菜单中选择“设置卷检验”。
   屏幕上将显示“卷检验设置”页面。
3. 对于“激活卷检验”选项，选择“是”。
4. 要使“卷检验”能够自动修复在运行时遇到的错误，请对“使用 fix 运行选项”字段选择“是”。
   注：此选项可能会错误地修复坏数据块上的奇偶校验。有关更多信息,请与存储系统的代表联系。
5. 从“最多每 X 天在同一阵列上运行一次”列表中选择在任何一个阵列上运行“卷检验”的最大频率（以天计算）。
6. 从星期几的列表中，选择运行“卷检验”的时间间隔（至少一天）。
   注：此参数决定卷检验功能的预定开始时间。该功能可以在选定时间期间结束后继续执行。
7. 从“执行速率”列表中，选择“卷检验”运行的速率。
8. 输入系统默认的阵列密码（如果已配置）。
9. 单击“确定”。

### 相关主题

- 修改阵列