## 데이터 복제용 포트 비활성화

데이터 복제에 대해 포트를 비활성화한 경우, 시스템 구성 방법에 따라 다른 영향을 미칩니다. 데이터 복제에 대해 두 개의 포트가 활성화되어 있고 하나를 비활성화한 경우, 사용 가능한 데이터 복제 대역폭은 반감됩니다. 데이터 복제에 대해 복수 포트가 활성화되어 있고 하나를 비활성화한 경우, 데이터 복제 감소를 알 수 없을 수도 있습니다.

데이터 복제를 위해 광섬유 채널(FC) 또는 기가비트 이더넷 포트를 비활성화하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 물리적 저장소 > 포트를 누릅니다.
   포트 요약 페이지가 나타납니다.
2. 포트 이름을 누릅니다.
   광섬유 채널 포트 세부 정보 또는 기가비트 이더넷 포트 세부 정보 페이지가 선택한 포트 유형에 따라 나타납니다.
3. 복제 사용 불가능을 누릅니다.
   시스템에서 확인을 요구합니다.
4. 확인을 눌러 복제를 위해 포트를 비활성화할 것인지 확인합니다.
   해당 포트의 복제 상황은 사용 불가능으로 표시됩니다.

참고: 기가비트 이더넷 포트를 비활성화하면 해당 포트와 연결된 모든 복제 정보 및 복제 링크가 삭제됩니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 포트 정보
- 포트 정보 표시
- 복제 링크 정보 표시
- 데이터 복제용 포트 활성화
- 복제 링크 추가
- 복제 링크 삭제