## À propos des domaines réseau

Le système Sun StorEdge 6920 peut être intégré dans trois types de domaines réseau :

- Réseau local (LAN) avec processeur de service de stockage, utilisé par le système Sun StorEdge Remote Response pour contrôler à distance le système Sun StorEdge 6920. Si plusieurs systèmes Sun StorEdge 6920 sont installés (avec un maximum de 8 sur un même site), ils peuvent partager la même ligne téléphonique.
- Composant interne LAN par lequel le processeur de service de stockage communique avec les composants constituant le système. Ce réseau n'est pas accessible en dehors du système et est isolé des chemins d'accès aux données. Un hub Ethernet gère le trafic du réseau interne dans le système Sun StorEdge 6920.
- Réseau local LAN se connectant au réseau interne Ethernet LAN du client. Ce réseau permet d'accéder au système à partir d'un hôte de gestion. On utilise un hôte de gestion pour configurer, gérer et contrôler le système à partir d'un navigateur Web ou du client CLI (interface de ligne de commande) de script distant. Le routeur du plateau auxiliaire du processeur de service de stockage comprend un pare-feu situé entre le réseau local LAN et le réseau LAN du processeur de service de stockage.

Remarque : outre le pare-feu fourni avec le système Sun StorEdge 6920, vous pouvez également utiliser un pare-feu local installé selon les mesures de sécurité préconisées par votre entreprise. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser votre pare-feu pour remplacer le pare-feu fourni avec le système Sun StorEdge 6920.

### Rubriques connexes

- À propos des noms LAN et des adresses IP
- À propos des options de configuration du réseau