## À propos des baies de stockage

Les baies de stockage fournissent l'espace de stockage physique du système. La baie de stockage est de conception modulaire et offre un grand nombre de configurations possibles. Chaque option de configuration dispose de deux contrôleurs (paire de contrôleurs) offrant des possibilités de redondance et de basculement. Chaque baie de stockage dispose également de chemins de données Fibre Channel (FC) redondants et de deux blocs d'alimentation avec un système de sauvegarde à batterie intégrée. En cas de coupure de courant totale, chaque baie dispose d'une alimentation suffisante provenant des batteries pour arrêter le système normalement. Pour assurer la redondance, les informations sur la zone système de chaque unité de disque sont en outre reproduites sur toutes les unités afin que les données puissent être récupérées à partir de toute autre unité opérationnelle.

Les plateaux de disques comportent entre 7 et 14 unités de disque. Il est possible de mettre à jour les plateaux de stockage de disques contenant moins de 14 unités de disque.

Il existe trois configurations de baies de stockage pour le système :

Option | Contrôleurs x Plateaux | Nombre de lecteurs de disque | Capacité minimale | Capacité maximale
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 2 x 2 | 14 à 28 | 504 gigaoctets | 4 téraoctets
2 | 2 x 3 | 28 à 56 | 1 téraoctet | 8 téraoctets
3 | 2 x 4 | 42 à 84 | 1,5 téraoctets | 12 téraoctets

La figure suivante illustre chacune de ces configurations.

La configuration du système dépend des conditions requises en matière de débit, d'espace de stockage et de finances. Par exemple, si le débit revêt une plus grande importance que l'aspect financier, vous pouvez utiliser un système avec la configuration 1 des baies de stockage. Par contre, si l'espace de stockage s'avère plus important que le débit, vous pouvez utiliser les configurations 2 ou 3 pour les baies de stockage.

Les plateaux de contrôleur contiennent des unités de disque et du matériel de gestion RAID intégré. Les plateaux d'expansion contiennent des lecteurs de disques et sont gérés par un plateau de contrôleur.

Les connections E/S Fibre Channel du panneau de service se connectent au contrôleur de chaque baie du coffret de base. Ce câblage est réalisé en usine avant l'expédition du matériel.

Outre des baies de stockage internes, le système Sun StorEdge 6920 dispose d'une prise en charge de la virtualisation des données stockées sur des périphériques de stockage externes. Ces données stockées sur ces périphériques peuvent être conservées et ajoutées au système comme volume hérité. Vous pouvez utiliser le stockage externe pour augmenter votre capacité de stockage. Dans ce cas, les données du périphérique de stockage externe ne sont pas conservées et sa capacité de stockage est ajoutée au pool de stockage comme volume unique. Vous pouvez également migrer des données à partir d'un périphérique de stockage externe vers un volume du système en utilisant la mise en miroir.

### Rubriques connexes

- À propos du matériel du système Sun StorEdge 6920
- À propos du coffret du système