## 規劃快照和快照保留空間

規劃快照的第一步驟是規劃其所依賴的保留空間。當您建立磁碟區時可分配磁碟區的快照保留空間，或者您可以稍後再分配快照保留空間。與快照關聯的磁碟區稱作父系磁碟區。

當您建立磁碟區時分配快照保留空間可協助確保有足夠的快照使用空間。當您稍後分配快照保留空間時，所需要的可用空間可能無法使用；在此情況下，您將需要刪除快照、使用重新拍攝作業來重新拍攝快照，或者擴充快照保留空間。

備註： 一旦您分配了快照保留空間的大小，您就無法減少其大小，除非您刪除並重新建立該大小。

您必須考慮兩個重要因素來決定快照保留空間的大小：

- 預期的快照數量。
- 父系磁碟區預期的寫入作業頻率。只有覆寫資料會被複製到快照保留空間。

例如，假設一個 12 TB 生產資料庫每日產生 100 GB 的變更。若需要保留每日副本上線一周 (7 個資料快照副本)，副本組將需要大約 70GB 的快照保留空間。

[快照] 精靈可引導您逐步完成分配快照保留空間的程序。系統會自動為快照中介資料預備空間，其需要最少的父系磁碟區大小。

將區段 (自快照建立後就未再寫入) 寫入父系磁碟區，或當區段首次寫入磁碟區時，會耗用快照保留空間。這類活動發生的速率可能難以估計。若您無法估計所需的快照保留空間大小，建立您設定作業等級為 100%，這會降低耗盡空間的風險。

要規劃快照保留空間，您需要知道：

- 快照作業的長度
  拍攝快照後，父系磁碟區上之後的變更會儲存在快照保留空間。隨著時間，當父系磁碟區上的多個區段被更新時，更多資料會被移動到快照保留空間。
- 拍攝快照的數目
  父系磁碟區的所有快照會從相同快照保留空間共用空間。拍攝愈多快照，就需要愈多的快照保留空間。當您配置快照保留空間，指定以父系磁碟區的比例做為快照保留空間的大小。
  備註：請記住，您最多可以為 32 個快照分配空間，但是，隨時只有八個快照可以在使用中。
- 父系磁碟區上參與的寫入活動程度。
  寫入作業是當每次拍攝快照後父系磁碟區可能會更改的儲存區段數目，其為時間內父系磁碟區內實際變更的計算單位。對父系磁碟區的變更和與其關聯的快照會儲存在快照保留空間。
- 快照的年齡
  快照越舊，就表示有越多資料被變更 － 即時變更率也許會隨著時間而減慢。快照永遠都不會消耗比父系磁碟區大小更多的空間 (從初次拍攝快照開始已變更 100% 的磁碟區資料)。
  若父系磁碟區預期在快照間發生重要的改變，鏡像磁碟區技術應該更適合，如配置鏡像磁碟區所述。

您可以重新拍攝快照，並使用新快照來取代舊快照，如重新拍攝快照所述。

您可以擴充快照保留空間，如擴充快照保留空間所述。

### 相關主題

- 關於快照
- 關於快照保留空間
- 關於快照回復
- 管理快照保留空間
- 管理快照