## アレイとトレイについて

トレイは高可用性 (HA) を得るために必ずペアで構成されるため、各 HA アレイの構成には 2 個のコントローラトレイおよび 0 〜 4 個の拡張トレイが含まれ、アレイごとに合計で最大 6 個のトレイ、最大 84 台のディスクが存在します。

- キャビネットに設置できるストレージトレイの数は、キャビネットで使用可能なスペースとアレイ構成によって制限されます。
- アレイの数は、使用可能なストレージポートの数によって制限されます。各アレイは、サービスパネル上のファイバチャネル (FC) ポート接続を通して 1 つのストレージポートに接続されます。
- 拡張キャビネットの場合も、アレイの数はベースキャビネットに設置されたアレイの数によって制限されます。2 台目の拡張キャビネットでは、アレイの数は 1 台目のキャビネットと 2 台目のキャビネットに設置されたアレイの数によって制限されます。

現在のストレージトレイを確認するには、ストレージトレイ情報の表示で説明している「ストレージトレイの概要」ページを参照してください。

現在のストレージアレイを確認するには、アレイ情報の表示で説明している「ストレージアレイの概要」ページを参照してください。

### 関連項目

- ストレージトレイについて
- アレイ名と IP アドレスの指定規則について
- アレイ情報の表示
- アレイの変更