## 儲存設定檔詳細資訊頁面

本頁顯示有關選取儲存裝置設定檔的詳細資訊，包括設定檔指定給儲存的特定特徵。

下表說明 [儲存設定檔詳細資訊] 頁面可用的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
--- | ---
刪除 | 按一下以刪除設定檔。 備註：您無法刪除預設儲存裝置設定檔，也無法刪除處於 [使用中] 狀態的設定檔以及與儲存池相關聯的設定檔。
詳細資訊
名稱 | 設定檔名稱。名稱最多可以包含 32 個字元。 備註：您無法修改原廠預設設定檔的名稱。
說明 | 設定檔說明。名稱最多可以包含 256 個字元。 備註：您無法修改原廠預設設定檔的說明。
狀態 | 設定檔的狀態： 使用中 － 存在使用此設定檔的儲存池。 未使用 － 不存在使用此設定檔的儲存池。 備註：您無法修改或刪除正在使用的設定檔。
類型 | 設定檔的類型： 使用者 － 使用者建立的設定檔。 原廠 － 做為系統軟體一部分所提供的設定檔。
RAID 層 | 虛擬磁碟的 RAID 層。 RAID-0 RAID-1 RAID-5
區段大小 | 陣列區段大小 (以 KB 為單位)：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 此為陣列屬性，陣列內的所有虛擬磁碟必須相同。一旦虛擬磁碟存在於任何陣列的磁碟匣 (磁碟匣中只能有 0、1 或 2 個虛擬磁碟) 中，則陣列磁碟匣中的虛擬磁碟必須與此虛擬磁碟具有相同的區段大小。將區段大小分配給設定檔時要小心，因為您無法具有其設定檔有不同區段大小的儲存池。 如果儲存池的設定檔不具有相同的區段大小，您可以配置具有未使用磁碟的陣列之系統，在其中沒有可配置的虛擬磁碟。
專屬緊急備援 | 每個虛擬磁碟需要相同磁碟區中的其他磁碟以做為專屬緊急備援。 系統具有專屬緊急備援 (由此屬性控制) 與陣列緊急備援 (由 [陣列詳細資訊] 頁面中的可編輯屬性控制)。 專屬緊急備援 － 專屬緊急備援與虛擬磁碟之間具有一對一的關係 (即緊急備援專用於特定虛擬磁碟)。使用此設定檔在儲存池中建立虛擬磁碟時，此設定檔屬性將控制是否將專屬緊急備援磁碟指定給該虛擬磁碟。 陣列緊急備援 － 是指陣列中可做為陣列內任何磁碟的緊急備援。 磁碟機數量與專屬緊急備援屬性，共同決定儲存池中每個虛擬磁碟所用的磁碟數。
預先讀取已啟用 | 顯示預先讀取屬性是啟用還是停用。 陣列內所有虛擬磁碟的此陣列屬性均必須相同。一旦虛擬磁碟存在於任何陣列的磁碟匣 (磁碟匣中只能有 0、1 或 2 個虛擬磁碟) 中，則陣列磁碟匣中的所有虛擬磁碟必須具有「預先讀取已啟用」設定，以與此虛擬磁碟的「預先讀取已啟用」設定相符。 您必須小心規劃使用 [預先讀取已啟用] 設定，因為您無法在相同陣列上建立其設定檔有不同 [預先讀取已啟用] 設定的儲存池。如果儲存池的設定檔與 [預先讀取已啟用] 設定不相符，您可以配置具有未使用磁碟的系統，其磁碟中沒有可配置的虛擬磁碟。
磁碟機數量 | 與此設定檔關聯的磁碟機數量。在儲存池中使用此設定檔建立虛擬磁碟所用的磁碟機數量。 磁碟機數量可以為 2 至 14 或 [變數]。如果設定為 [變數] ，您必須在建立虛擬磁碟時 (也就是在新增儲存到儲存池時) 指定數量。
陣列類型 | 陣列類型。 下列選項僅與特定陣列配置相符 (2x2、2x4 和 2x6)。如果設定檔具有這些選項，但沒有可用的特定陣列，則無法使用設定檔。 精確符合：IOPS (2x4 陣列) 精確符合：頻寬 (2x2 陣列) 精確符合：容量 (2x6 陣列) 下列選項與規則嘗試根據環境 (IOPs、頻寬、容量) 儘可能地與陣列相符。 最佳可用符合：IOPS － 2x4 > 2x2 > 2x6 最佳可用符合：頻寬 － 2x2 > 2x4 > 2x6 最佳可用符合：容量 － 2x6 > 2x4 > 2x2
虛擬策略 | 與此設定檔關聯的虛擬類型：[資料平行儲存] 或 [鏈結]。
資料平行儲存區大小 | 與此設定檔關聯的資料平行儲存區大小 (若要進行資料平行儲存)：128 KB、256 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB 或 16 MB。
其他資訊
儲存池 | 使用設定檔的儲存池數量。
磁碟區 | 使用設定檔的磁碟區數量。

### 相關主題

- 關於儲存裝置設定檔
- 關於虛擬策略
- 參考：標準儲存裝置設定檔
- 管理儲存裝置設定檔