## 내부 시스템 IP 주소 정보

Storage Service Processor, 내부 방화벽(라우터라고도 부름) 및 NTC(network terminal concentrator)는 해당 호스트 이름과 IP 주소를 갖습니다.

다음 표는 이들 구성 요소를 위해 예약되고 기본적으로 구성되는 이름과 IP 주소의 목록입니다.

하드웨어 | IP 주소 | 호스트 이름
--- | --- | ---
방화벽 | 10.0.0.242 | new_firewall
NTC | 10.0.0.243 | new_ntc
Storage Service Processor | 10.0.0.250 | new_sp

예약된 이름과 IP 주소를 사용하지 않으려는 경우 주소 및 호스트 이름 작성 규칙에 대해 아래 표를 참조하십시오.

하드웨어 | IP 주소 n = 2 | 호스트 이름 N = 0 ~ 7
--- | --- | ---
방화벽 | 10.0.0.n | spN_firewall
NTC | 10.0.0.n+1 | spN_ntc
Storage Service Processor | 10.0.0.n+8 | spN

이 규칙을 사용하는 경우 다음 표는 단일 시스템인 시스템 0에 대해 이 규칙에 따라 설정된 이들 구성 요소의 IP 주소와 호스트 이름을 보여줍니다.

하드웨어 | IP 주소 n = 2 | 호스트 이름 N = 0 ~ 7
--- | --- | ---
방화벽 | 10.0.0.2 | sp0_firewall
NTC | 10.0.0.3 | sp0_ntc
Storage Service Processor | 10.0.0.10 | sp0

참고: Sun StorEdge Remote Response 기능을 사용하는 경우, 전화선 연결을 사용하는 시스템의 이름에는 sp0을 할당해야 합니다. 기타 시스템에는 sp1에서 sp7까지 고유한 이름이 지정됩니다.

추가 시스템의 명명 규칙은 다음 표에서처럼 IP 주소를 10씩 늘립니다. 이 표에는 첫 번째 시스템의 이름 및 IP 주소 외에도 추가 시스템별 주소가 나와 있으며, 동일한 내부 LAN에서 최대 8개까지 운용할 수 있습니다.

| 방화벽 주소 및 이름 | NTC 주소 및 이름 | Storage Service Processor 주소 및 이름
--- | --- | --- | ---
시스템 0 | 10.0.0.2 sp0-firewall | 10.0.0.3 sp0-ntc | 10.0.0.10 sp0
시스템 1 | 10.0.0.12 sp1-firewall | 10.0.0.13 sp1-ntc | 10.0.0.20 sp1
시스템 2 | 10.0.0.22 sp2-firewall | 10.0.0.23 sp2-ntc | 10.0.0.30 sp2
시스템 3 | 10.0.0.32 sp3-firewall | 10.0.0.33 sp3-ntc | 10.0.0.40 sp3
시스템 4 | 10.0.0.42 sp4-firewall | 10.0.0.43 sp4-ntc | 10.0.0.50 sp4
시스템 5 | 10.0.0.52 sp5-firewall | 10.0.0.53 sp5-ntc | 10.0.0.60 sp5
시스템 6 | 10.0.0.62 sp6-firewall | 10.0.0.63 sp6-ntc | 10.0.0.70 sp6
시스템 7 | 10.0.0.72 sp7-firewall | 10.0.0.73 sp7-ntc | 10.0.0.80 sp7

### 관련 항목

- 네트워크 도메인 정보
- LAN 이름 및 IP 주소 정보