## À propos des identificateurs des coffrets

Chaque système se compose d'un coffret de base et d'un maximum de deux coffrets d'extension facultatifs. Les numéros des coffrets sont utilisés dans les noms et dans les adresses IP (Internet Protocol) des baies, ainsi que dans ceux d'autre éléments matériels des coffrets.

Les coffrets sont numérotés de 0 à 2 comme suit :

- Coffret de base : 0
- Coffret d'extension : 1
- Coffret d'extension : 2

Le nombre maximal de plateaux dans le coffret de base est de 8. Le nombre maximal de plateaux dans un coffret d'extension est de 12. La figure ci-dessous montre le nombre maximal de plateaux et indique la numérotation des plateaux (chaque plateau est représenté sous la forme d'un plateau de contrôleur).

###
Rubriques connexes

- À propos des plateaux de stockage
- À propos des baies et des plateaux
- À propos des conventions pour la numérotation des plateaux
- Affichage des informations sur les plateaux de stockage