## 光纤通道端口连接指导

添加新硬件（如存储资源卡 (SRC) 集、高可用性 (HA) 存储托盘配置、数据主机或外部交换机）时，请验证服务处理器面板上的光纤通道 (FC) 端口连接并检查端口在数据主机与存储设备之间的分布方式。有关详细信息，请参阅关于分配端口。

此外，还应考虑以下因素：

- 一般情况下，请使用最左边的四个端口来连接数据主机，而使用最右边的四个端口连接存储系统中的阵列。
- 在直接连接式存储配置中，连接至每个 SRC 集的主机总数目受每个主机的启动器数目及阵列数目的限制。例如，如果单机箱系统中连接至 SRC 的阵列少于四个，则未使用的存储端口可用来连接四个以上的启动器。
- 不需要安装前端交换机，除非您需要连接的启动器数目多于已安装的 SRC 所能支持的最大启动器数目。如果要连接的启动器多于所能支持的最大启动器数目，请将端口连接至系统外部的 FC 交换机以增加输入或输出端口的数目。
- 扩展机箱中可安装的阵列数目和阵列配置受主机专用 FC 端口数目以及基本机箱中阵列数目和阵列配置的限制。
- 如果通过 FC 交换机将外部存储设备连接到系统，则需要进行分区。 有关分区的详细信息，请参阅关于使用外部存储和 FC 交换机供应商提供的文档。

### 相关主题

- 关于分配端口
- 关于存储资源卡 (SRC) 集
- 连接外部交换机