## 迁移外部存储的数据

在从外部存储设备中迁移用户数据前，必须考虑许多因素并做出许多决定。有关信息，请参阅外部存储使用规划。

可以将外部存储管理与系统数据镜像功能结合起来，从而将外部存储设备中的用户数据迁移到系统中。

迁移用户数据：

1. 在您计划管理的外部存储设备上，断开所有可访问该 LUN 的主机的连接，或取消这些主机的映射。
   如果系统与另一主机共享外部存储设备上的 LUN，则用户数据就可能会被破坏。
2. 请确保系统中至少包含两个已初始化的内部虚拟磁盘，系统需要它们来维护传统卷的元数据。
3. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“外部存储”。
   屏幕上将显示“外部存储摘要”页面。
4. 在您要访问的外部存储设备上选择一个或多个 LUN。
   如果系统列出一个当前由系统管理并被视为虚拟磁盘的 LUN，则该项不具有复选框。
5. 单击“导入”。
   屏幕上将显示“导入外部存储”向导。
6. 按照向导中的说明执行操作，确保选择外部存储设备上现有数据的选项。
7. 将新创建的传统卷映射到主机（如果能映射的话）。
   注：当您将主机映射到该传统卷时，主机应用程序可以立即访问用户数据，而且在您执行下列步骤完成数据迁移时仍能继续访问用户数据。
8. 使用数据镜像功能将传统卷中的用户数据复制到单独的镜像组件中，该组件来自系统中可用的存储池。
   由于最小的卷限制了镜像的大小，因此请确保您知道该传统卷的大小。这些镜像组件必须具有相同的大小。
   您可能希望创建几个新组件作为镜像的一部分，这样可以在内部存储中有多个独立的用户数据副本可用于保护、备份等用途。
   您可以查看“作业”页面来监视重新同步进程的状态。有关作业状态的信息，请参阅显示配置作业信息。
   当重新同步进程完成后，既可以从传统卷中获取用户数据，也可以从新的镜像组件中获取，后者是系统内部存储的一部分。有关如何使用系统数据镜像功能的更多信息，请参阅规划镜像组件和对现有卷进行镜像。
9. 中断镜像中的传统卷组件，如中断镜像组件中所述。
   您将拥有两个独立的用户数据副本：
   - 传统卷，它是外部存储
   - 传统卷的镜像组件，它是内部存储
     注：应用程序继续从映射主机中访问用户数据。由于您中断了镜像中的传统卷组件，因此系统将仅在内部存储中的镜像组件上查找数据。
10. 从基本机箱中拆除外部存储设备（如果可以的话）。

### 相关主题

- 关于使用外部存储
- 外部存储使用规划
- 显示外部存储信息
- 将外部存储用作原始存储