## 光纖通道通訊埠詳細資訊頁面

此頁會顯示選取光纖通道 (FC) 通訊埠的相關詳細資訊。

下表說明 [光纖通道通訊埠詳細資訊] 頁面可用的按鈕和欄位：

欄位 | 說明
--- | ---
啟用複製 | 按一下以透過此通訊埠啟用資料複製。
停用複製 | 按一下以透過此通訊埠停用資料複製。
詳細資訊
通訊埠名稱 | FC nPort 識別碼 (ID)。
狀態 | 目前的連結狀態：「線上」或「離線」。
硬體狀態 | 硬體的目前狀態： 使用中 － 實體連結在使用中，而且可以傳送和接收資訊。 連結關閉 － 連結無法傳送或接收資料，可能已移除電纜，或者回應器已關閉。 不明的 － 無法判斷連結狀態。 失敗 － 通訊埠無法執行通訊埠診斷。 迴路 － 通訊埠已設為迴路狀態。 無媒體 － 未安裝 Gigabit 介面轉接器 (GBIC)。 已略過 － 通訊埠已設為略過狀態。 傳輸錯誤 － 傳輸器故障。
複製 | 與資料複製相關的通訊埠目前狀態： 已停用 － 資料複製的通訊埠已停用 已啟用 － 資料複製的通訊埠已啟用
WWN | 通訊埠的全球名稱 (WWN)。
節點 WWN | 節點的全球名稱 (WWN)。
通訊埠類型 | FC 通訊埠的類型：nPort 或 nlPort。
FC 裝置類型 | FC 裝置類型，通常為 HBA (主機匯流排配接卡)。
模組類型 | 模組類型：1 GBIC、2 GBIC 或遺失
通訊埠 ID | 24 位元位址識別碼，可識別資料傳送的來源或目標 FC 通訊埠。
FC 速度配置 | 配置的 FC 速度： 自動 可操作速度為 1 GB/秒或 2 GB/秒，視安裝的硬體 (GBIC) 而定。 1 GB/秒 2 GB/秒 備註：若配置包括僅支援 1 GB/秒的 GBIC，則不論您選擇的設定為何，作業速度則為 1 GB/秒。這就表示，安裝的 GBIC 可以限制作業速度。 儲存使用者可變更該設定。
FC 作業速度 | 作業 FC 速度：1 Gbit/秒或 2 Gbit/秒。
FC 類別能力 | FC 類別能力，包括下列組合： 類別 1 類別 2 類別 3 類別 4 類別 5 類別 6
FC 作業類別 | 可操作的 FC 類別，包括下列類型： 類別 1 類別 2 類別 3 類別 4 類別 5 類別 6
通訊協定能力 | 通訊協定支援此 FC。可以是下列組合中的迴路、結構或 SCSI： 在 FC 的 IP SCSI － FCP FC － VI
作業通訊協定 | 當前設定的通訊協定，包括迴路、結構或 SCSI，以下列組合之一： 在 FC 的 IP SCSI － FCP FC － 虛擬介面 (VI) 通訊協定
統計值
錯誤計數 | 與此 FC 通訊埠關聯的錯誤總數。
寫入指令 | 至此 FC 通訊埠的寫入指令總數。
讀取指令 | 來自此 FC 通訊埠的讀取指令總數。
寫入位元 | 從此 FC 通訊埠寫入的位元組總數。
讀取位元 | 讀取至此 FC 通訊埠的位元組總數。
迴路重設事件 | 此 FC 通訊埠上迴路重設事件的總數。
連結失敗事件 | 遺失訊號次數，大於在此通訊埠偵測到的數量。
連結同步喪失事件 | 在此通訊埠偵測到的同步遺失實例數量。
連結中斷事件 | 在此通訊埠偵測到的訊號遺失實例數量。
原始的連續通訊協定錯誤 | 在此通訊埠上偵測到的原始連續通訊協定錯誤數量。
週期備援檢查 (CRC) 錯誤 | 收到無效 CRC 的框架數量。
無效的傳輸字 | 通訊埠尚未就緒，不能用來傳輸資料，因為硬體狀態為 [連結中斷]。

[其他資訊] 一節列出與指定 FC 通訊埠建立關聯的初始器數量，並可讓您瀏覽到初始器摘要頁面。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 關於通訊埠
- 顯示通訊埠資訊
- 顯示複製連結資訊
- 啟用進行資料複製的通訊埠
- 停用進行資料複製的通訊埠
- 新增複製連結
- 刪除複製連結