## 어레이 요약 페이지

이 페이지는 시스템의 저장소 어레이 요약을 나타냅니다. 개별 어레이에 대한 세부 정보를 보려면 목록에서 선택합니다.

다음 표는 어레이 요약 페이지에 대한 필드에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
이름 | 시스템에서 지정한 어레이 이름을 나타냅니다.
상태 | 어레이의 현재 상태를 나타내며 각각 다음과 같습니다. 양호 서비스 중 기타 손상됨 오류 잘못된 구성 통신 끊김 연결 없음 재부팅 중 어레이 기본값 복원 시작 중 개체 오류 지원 중
어레이 핫 스페어 | 트레이 당 이 어레이에 구성된 어레이 핫 스페어의 수를 나타냅니다. 트레이 당 어레이는 0-8까지 지원합니다.
세그먼트 크기 | 연결된 세그먼트 크기를 4KB, 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB의 킬로바이트 단위로 나타냅니다. 세그먼트 크기는 어레이 속성으로 어레이 내의 모든 가상 디스크에 대해 동일해야 합니다. 어떤 어레이 트레이에 가상 디스크가 있다면(트레이에 0, 1, 또는 2개의 가상 디스크가 있을 수 있음) 이 어레이 트레이에 있는 모든 가상 디스크의 세그먼트 크기는 이 가상 디스크와 같아야 합니다. 같은 어레이 내에서는 프로파일의 세그먼트 크기가 다른 풀을 작성할 수 없습니다. 풀의 프로파일이 세그먼트 크기가 동일하지 않은 경우 가상 디스크를 구성할 수 없는 사용하지 않는 디스크를 동일한 어레이에 구성하지 마십시오. 같은 어레이 내에서는 서로 다른 세그먼트 크기로 풀을 작성할 수 없기 때문에 저장소 프로파일을 작성할 때에는 세그먼트 크기를 고려해야 합니다. 저장소 풀의 프로파일에 동일한 세그먼트 크기가 있는 경우에만 가상 디스크가 구성될 수 있습니다.
미리 읽기 모드 | 미리 읽기 속성의 활성화 또는 비활성화 여부를 나타냅니다. 어레이 속성은 어레이 내의 모든 가상 디스크에 대해 동일해야 합니다. 어레이 트레이에 가상 디스크가 있는 경우(트레이에는 0, 1, 또는 2개의 가상 디스크만 있을 수 있음) 어레이 트레이의 모든 가상 디스크는 미리 읽기 모드가 활성화로 설정되어 가상 디스크의 미리 읽기 활성화 설정과 일치해야 합니다. 풀의 프로파일은 동일한 어레이 내에서 서로 다른 미리 읽기 활성화로 설정될 수 없기 때문에 미리 읽기 활성화 설정 시 주의하여 수행해야 합니다. 풀의 프로파일이 미리 읽기 활성화 설정과 일치하지 않는 경 우, 가상 디스크 구성이 불가능한 사용하지 않는 디스크로 시스템을 구성하지 마십시오.

### 관련 항목

- 어레이와 트레이 정보
- 저장소 트레이 정보
- 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보
- 저장소 어레이 정보 표시
- 어레이 수정