## 「Gigabit Ethernet ポートの詳細」ページ

このページには、選択した Gigabit Ethernet ポートに関する詳細が表示されます。

次の表に、「Gigabit Ethernet ポートの詳細」ページのボタンおよびフィールドの一覧と説明を示します。

フィールド | 説明
--- | ---
複製の設定 | クリックすると、「Gigabit Ethernet ポートの複製の設定」ウィザードが実行され、複製用ポートが有効になり、複製リンクが作成されます。
複製を無効化 | このポートによるデータ複製を無効にし、すべての複製リンクを削除する場合にクリックします。
詳細
ポート名 | Gigabit Ethernet n ポート識別子 (ID) を示します。
状態 | 現在のリンク状態を示します。 オンライン - ポートはデータ転送の準備ができていて、その状態が「活動中」です。 失敗 - ポートに障害が発生しています。 オフライン - ポートはデータ転送の準備ができておらず、その状態が「リンク停止」です。
ハードウェア状態 | ハードウェアの現在の状態です。 活動中 - 物理リンクは稼動中で、データの送受信ができます。 リンク停止 - リンクはデータの送受信ができません。ケーブルが取り外されているか、応答側がダウンしています。 不明 - リンクの状態を判定できません。 失敗 - ポート診断に失敗しました。 ループバック - ポートはループバック状態に設定されています。 媒体なし - ギガビットインタフェースコンバータ (GBIC) が取り付けられていません。 バイパス中 - ポートはバイパス状態に設定されています。 送信障害 - 送信側に障害が発生しています。
複製 | データ複製用の複製リンクに使用するポートの状態を示します。 無効 有効
ポート速度 | ポートの実行速度 : 1000 MB/秒
ポートタイプ | Gigabit Ethernet ポートのタイプ : 1000BASE-T
統計
エラー数 | この Gigabit Ethernet ポートに関連するエラー数の合計を示します。
書き込みコマンド | この Gigabit Ethernet ポートに対する書き込みコマンド数の合計を示します。
読み取りコマンド | この Gigabit Ethernet ポートに対する読み取りコマンド数の合計を示します。
書き込みバイト | この Gigabit Ethernet ポートからの合計書き込みバイト数を示します。
読み取りバイト | この Gigabit Ethernet ポートに対する合計読み取りバイト数を示します。
読み取りエラー | 読み取りエラーの数
書き込みエラー | 書き込みエラーの数
複製のプロパティ
ローカルアドレス | IP アドレス
ネットワークマスク | デフォルトゲートウェイのネットワークマスク
デフォルトゲートウェイ | デフォルトゲートウェイの IP アドレス

「追加情報」セクションには、ポートに関連付けられた複製リンクの数が表示され、「複製リンクの概要」ページにナビゲートできます。

### 関連項目

- データ複製について
- ポートについて
- ポート情報の表示
- 複製リンク情報の表示
- データ複製用ポートの有効化
- データ複製用ポートの無効化
- 複製リンクの追加
- 複製リンクの削除