## 외부에서 저장된 데이터 이동

외장형 저장 장치로부터 사용자 데이터를 이동하기 전에 여러 요소를 고려하고 많은 결정을 해야 합니다. 자세한 정보는 외장형 저장소 사용 계획을 참조하십시오.

시스템의 데이터 미러링 기능과 외장형 저장소의 관리 기능을 조합하여 외장형 저장 장치에서 시스템으로 사용자 데이터를 이동시킬 수 있습니다.

사용자 데이터를 이동시키려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. 관리하려는 외장형 저장 장치의 LUN에 대한 액세스 권한을 가진 호스트를 연결 해제하거나 매핑 해제합니다.
   시스템이 다른 호스트와 외장형 저장 장치의 LUN을 공유하는 경우, 사용자 데이터가 손상될 수도 있습니다.
2. 시스템에는 레거시 볼륨에 대한 메타데이터를 유지 관리하기 위해 시스템에 필요한 최소한 두 개의 초기화된 내부 가상 디스크가 포함됩니다.
3. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 외장형 저장소를 누릅니다.
   외장형 저장소 요약 페이지가 나타납니다.
4. 액세스하려는 외장형 저장 장치의 LUN(들)을 선택합니다.
   시스템이 현재 시스템이 관리하고 가상 디스크로 인식되는 LUN을 나열하는 경우, 해당 항목에는 확인란이 없습니다.
5. 가져오기를 누릅니다.
   외장형 저장소 가져오기 마법사가 나타납니다.
6. 외장형 저장 장치의 기존 데이터를 보존하기 위해 해당 옵션을 선택했는지 확인하고 마법사의 지침을 따르십시오.
7. 적용 가능한 경우, 새로 작성한 레거시 볼륨을 호스트에 매핑합니다.
   참고: 레거시 볼륨에 호스트를 매핑할 경우, 호스트 응용프로그램은 사용자 데이터에 즉시 액세스하고 데이터 이동을 완료하기 위해 다음 단계를 수행하는 동안 사용자 데이터에 계속 액세스할 수 있습니다.
8. 데이터 미러링 기능을 사용하여 시스템의 사용 가능한 저장소 풀에서 나온 개별 미러 구성 요소에 레거시 볼륨의 사용자 데이터를 복사합니다.
   가장 작은 볼륨이 미러의 크기를 제한하기 때문에 레거시 볼륨의 크기를 알고 있어야 합니다. 미러 구성 요소는 동일한 크기여야 합니다.
   보호, 백업 및 그와 유사한 기능에 사용하기 위해 내부 저장소에 사용자 데이터의 여러 독립 사본이 있도록 여러 새 구성 요소를 미러의 일부로 작성할 수도 있습니다.
   상황 리실버링 프로세스를 모니터하기 위해 작업 페이지를 볼 수 있습니다. 작업 상황에 대한 정보는 구성 작업 정보 표시를 참조하십시오.
   리실버링 프로세스가 완료되면 사용자 데이터는 레거시 볼륨 및 시스템의 내부 저장소의 일부인 새 미러 구성 요소로부터도 사용 가능합니다. 시스템의 데이터 미러링 기능 사용 방법에 대한 자세한 정보는 미러 구성 요소 계획 및 기존 볼륨 미러링을 참조하십시오.
9. 미러 구성 요소 구분의 설명에 따라 미러로부터 레거시 볼륨 구성 요소를 분리합니다.
   다음과 같은 두 개의 사용자 데이터 독립 사본을 갖게 됩니다.
   - 외장형 저장소인 레거시 볼륨
   - 내부 저장소인 레거시 볼륨의 미러 구성 요소
     참고: 응용프로그램이 매핑된 호스트로부터 사용자 데이터에 계속 액세스합니다. 미러로부터 레거시 볼륨 구성 요소를 중단했기 때문에 시스템은 내부 저장소의 미러 구성 요소에서만 데이터를 찾습니다.
10. 적용 가능한 경우, 기본 캐비닛으로부터 외장형 저장 장치를 제거합니다.

### 관련 항목

- 외장형 저장소 사용 정보
- 외장형 저장소 사용 계획
- 외장형 저장소 정보 표시
- 외장형 저장소를 원시 저장소로 사용