## À propos de la mise en miroir

La mise en miroir est une forme de stockage qui permet de garder plusieurs copies identiques d'un ensemble de données sur des supports différents. Également appelées niveau RAID 1 et copie temps réel, les technologies classiques de mise en miroir permettent de cloner des jeux de données pour assurer la redondance des données sur votre système.

Surpassant les normes industrielles, le système Sun StorEdge 6920 vous offre la possibilité de créer et de gérer un miroir comprenant jusqu'à quatre composants de mise en miroir identiques accessibles individuellement. Chacune des copies du jeu de données est mise à jour lorsque vous réalisez une opération sur l'un des composants de mise en miroir.

Le système Sun StorEdge 6920 traite un miroir comme un volume particulier, constitué de composants de mise en miroir qui vous permettent de suivre les modifications apportées au jeu de données, de le mettre à jour et de gérer votre stratégie de migration des données.

Un miroir est constitué de composants de mise en miroir identiques et indépendants, synchronisés périodiquement par réargenture afin de refléter un jeu de données identique. Le premier volume mis en miroir que vous créez (également appelé volume d'origine) établit le jeu de données initial du miroir qui sera par la suite copié dans les composants de mise en miroir que vous ajouterez. Cependant, les opérations réalisées sur les composants de mise en miroir affectent l'ensemble du miroir. Un composant de mise en miroir peut être utilisé pour conserver une "image" des données à un moment précis, pour mettre à jour le jeu de données associé au miroir ou pour assurer la redondance des données.

Remarque : le miroir endosse le WWN (World Wide Name) du premier volume mis en miroir que vous créez pour définir le miroir. Les volumes existants que vous ajouterez par la suite au miroir conserveront le WWN du premier volume mise en miroir que vous créez.

La mise en miroir peut être une étape importante de votre stratégie de migration des données. Imaginons que vous souhaitez migrer des données à partir d'un dispositif de stockage hérité vers un dispositif classique. Vous pouvez mettre en miroir les données d'un volume hérité vers un volume normal. Pendant le processus, le système a toujours accès au volume hérité. Lorsque la mise en miroir est terminée, les composants de mise en miroir ont subi une réargenture. Ainsi, le nouveau volume mis en miroir contient une copie indépendante des données héritées. Vos données étant alors accessibles sur le volume mis en miroir, vous pouvez supprimer le volume hérité.

Au sein d'un miroir, vous pouvez exécuter les actions suivantes sur les composants de mise en miroir :

- Scission : vous pouvez isoler un composant de mise en miroir du miroir, tout en gardant la possibilité de les réunir par la suite. Comme un composant scindé continue d'être suivi par le système et reste lié aux autres composants du miroir, il est pris en compte dans le nombre de composants, qui ne peut pas dépasser quatre. Vous pouvez scinder un composant de mise en miroir pour créer une image de vos données à un moment donné. Les composants de mise en miroir constituant des copies d'un même jeu de données indépendantes les unes des autres, un miroir scindé est une photographie de données qui, contrairement à un instantané, ne dépend pas de l'espace réservé aux instantanés.
- Réunion : vous pouvez réinsérer dans le miroir d'origine un composant de mise en miroir scindé. La réargenture démarre aussitôt, et le composant de mise en miroir scindé précédemment devient identique aux autres composants. En d'autres termes il se synchronise avec eux pour leur correspondre.
- Réunion inversée : vous pouvez exécuter une réunion inversée d'un composant de mise en miroir scindé, afin d'utiliser les données qu'il contient comme base du miroir. Ainsi, chaque composant du miroir devient identique au composant de mise en miroir scindé précédemment et le jeu de données représenté dans le miroir correspond à celui du composant de mise en miroir scindé précédemment.
- Séparation : vous pouvez supprimer un composant de mise en miroir, ce qui annule son association aux autres composants du miroir. Le composant de mise en miroir séparé devient un volume autonome sur le système et la synchronisation avec les autres composants du miroir n'est plus maintenue.
  La séparation d'un composant de mise en miroir a notamment pour objectif de créer une copie indépendante d'un volume existant pendant que le miroir est actif et de l'enregistrer en tant qu'"image" de vos données à un instant précis.
  Remarque : si vous désirez ajouter un composant de mise en miroir séparé du miroir lors d'une action précédente, vous l'ajouterez comme volume normal. Ce procédé est différent de la scission car tous les changements apportés aux données d'un composant scindé de mise en miroir continuent d'être suivis et les associations entre le composant scindé et les autres composants du miroir sont maintenues. Normalement, vous voudrez supprimer un composant de mise en miroir lorsque vous désirez le séparer du miroir et vous voudrez scinder un composant de mise en miroir du miroir pour garder la possibilité de les réunir par la suite.
  Remarque : si vous séparez le dernier composant de mise en miroir, vous obtiendrez un volume non-mis en miroir portant le même nom que le miroir. Le nom du composant de mise en miroir précédent n'est plus utilisé.
- Séparation forcée : vous pouvez forcer la séparation pour supprimer un composant de mise en miroir n'ayant pas été soumis à une réargenture complète (100 %), et donc non synchronisé avec les autres composants du miroir.
  Ainsi, lorsque les données d'un composant de mise en miroir ont été altérées (par exemple en raison d'un incendie) et que l'intégrité des données est compromise, vous pouvez forcer la séparation du composant de mise en miroir, indépendamment du pourcentage de réargenture réalisée, afin de protéger l'intégrité des données. Comme pour une séparation normale, le composant de mise en miroir dont vous forcez la séparation devient un volume autonome dans le système. Cependant, il sera défini comme étant endommagé et restera inaccessible après avoir été supprimé du miroir, et ce jusqu'à la fin du processus de réargenture.

### Rubriques connexes

- À propos des volumes
- Planification de composants de mise en miroir
- Gestion des composants de mise en miroir