## 資料複製疑難排解

若資料複製沒有發生，請確認：

- 二個站點上的通訊埠必須已啟用來進行資料複製。
- 您必須有使用中的複製連結或連線。
- 您只能配置 2 個複製連結，而且該連結是在相同類型的通訊埠上。例如，二個通訊埠必須都是光纖通道 (FC) 通訊埠或 Gigabit 乙太網路通訊埠，而且不可混合使用。
- 在 [建立複製] 精靈中，輸入正確的遠端磁碟區和對等端通訊埠全球名稱 (WWN)。若輸入錯誤，您必須刪除複製組並建立一個使用正確 WWN 的新複製組。
- 確定二個對等端上有互補複製組和一致性群組的定義。
- 若輔助複製組已啟用 [同步前快照] 選項，輔助磁碟區就會包括快照保留空間。如需更多資訊，請參閱關於複製組特性。

如需 FC 和 Gigabit 乙太網路通訊埠故障的相關資訊，請至 [Java Web 主控台]，然後按一下 [Sun Storage Automated Diagnostic Environment]。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 關於複製組
- 關於一致性群組
- 關於複製連結
- 規劃資料複製
- 管理資料複製
- 配置系統通訊埠