## イベントのライフサイクルについて

ほとんどのストレージネットワークイベントは、健全性の変化を基準としています。たとえば、デバイスの状態がオンラインからオフラインに変化すると、健全性が変化します。イベントを生成するのは、実際のオフラインという値ではなく、オフラインからオンラインへの変化です。状態だけに基づいてイベントを生成した場合、同じイベントが繰り返し発生することになります。ログファイルの監視では変化を利用できないため、ログイベントは頻繁に発生する可能性があります。この問題を軽減するには、ログファイルのエントリにしきい値を設定します。

ソフトウェアには、イベント最大値のデータベースが含まれており、単一の 8 時間の枠内で同じ対象について生成されるイベントの数が追跡されます。このデータベースは、反復するイベントの生成を防止します。たとえば、スイッチのポートが数分ごとにオフラインとオンラインに切り替わる場合、イベント最大値データベースを使用し、この切り替えのレポートを 5 分ごとではなく 8 時間に 1 回だけにすることが可能です。

通常、イベントは以下のプロセスで生成されます。

1. デバイスが最初に監視されたときに、検出イベントが生成されます。これはアクション可能イベントではなく、主に NSCC (Network Storage Command Center) 用の監視基準を設定するために使用されます。NSCC が有効な場合、検出イベントが生成され、監視基準が再設定されます。このイベントは、ストレージデバイスのコンポーネントを詳述します。デバイスが検出されたあと、毎週、検出イベントと同じ内容の監査イベントが生成されます。
2. ログイベントは、ホストまたはストレージのログファイルで重要な情報が検出された場合に生成されます。この情報は通常ストレージデバイスに関連しており、すべてのユーザーに送信されます。
3. イベントの生成は、ソフトウェアが計測レポートの内容の変化を検出した際、デバイスをプローブした際、および直前の計測レポートと比較した際に行われます。直前のレポートは通常、数分前のものです。生成されるほとんどのイベントは、StateChangeEvent および ValueChangeEvent のカテゴリです。
4. 可能な場合は、エージェントは複数イベントを結合して集約イベントを生成します。

注 : 集約イベントと保守担当者が対策を講じることを必要とするイベント (対処可能なイベント) は、アラームとも呼ばれます。いくつかのアラームは、単一の状態変化に基づきます。その他のアラームについては、イベントのサマリで主な原因であると判定されたイベントが、キューの先頭にアラームとして配置されます。サポートするイベントはアラームの下にグループ化され、集約イベントとして参照されます。

### 関連項目

- 監視方式について
- 監視サイクルについて