## 解讀資料服務平台 (DSP) LED

DSP 具有三組發光二極體 (LED) 以顯示機架、風扇及電源供應器的狀況。

機架和風扇 LED 在 DSP 的前方 (查看下圖) 。

### 機架狀況

下表說明機架 LED 狀況。

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 沒有電源供應。 | 檢查電源線是否確實連接。
| 有電源供應，且機架正常作業。 | 無需採取任何動作。
| 機架或一個插卡故障。 | 機架要求注意。

### 風扇狀況

下表說明風扇 LED 狀況。

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 沒有電源供應。 | 檢查電源線是否確實連接。 檢查風扇組件是否完全固定。 檢查是否有其中一個風扇或組件損壞。
| 有電源供應，且機架正常作業。 | 無需採取任何動作。
| 一個或兩個風扇故障。 | 檢查是否每個風扇都可以運作。

### 電源供應器狀況

電力供應器 LED 在 DSP 的後方 (查看下圖)。

下表說明電力供應器 LED 狀況。

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 未供應電源，或模組故障。 | 檢查電源線是否確實連接。 檢查電源模組是否運作。 驗證電源供應器是否已固定在其插槽。
| 有電源供應，且直流電輸出正常。 | 無需採取任何動作。

### 相關主題

- 解讀 LED 狀況指示燈
- 解讀插卡狀況 LED