## 關於監視週期

代理程式執行是由每個伺服器上的 `cron` 常駐程式控制。監視週期的高階步驟如下。

1. 驗證代理程式是否閒置。
   系統會藉由探測裝置來產生設備報告，以得知全部相關資訊並儲存此資訊。系統會比較報告資料與先前的報告，並評估差異以判定是否需要產生運作狀態的相關事件。
   事件也可從記錄檔中找到的資訊建立。例如，全部錯誤和警示都被翻譯至記錄事件，且沒有進行進一步的分析。大部分事件產生的原因，是因為軟體中的規則或策略有問題發生，但如果儲存陣列指出 `syslog` 檔案中有問題，便會立即產生事件。
   備註：聚集事件以及需要服務人員採取動作的事件 (稱為可執行事件)，也稱之為警示。
2. 儲存設備報告以供將來進行比較。
   事件記錄可從使用者介面的 [管理] 標籤存取。軟體會使用必要統計值來更新資料庫。某些事件需要達到特定的臨界值後才會產生。例如：交換器通訊埠的 循環冗餘計數 (CRC) 增加 1 並不足以觸發事件，這是因為要求達到特定臨界值後才會觸發事件。
3. 將事件或警示傳送至相關方。
   事件只會傳送到設定為需要接收通知的那些收件者。您可以對事件類型進行篩選，以便僅將相關事件傳送給個人。
   備註：若已啟用，電子郵件提供者和 Sun Network Storage Command Center (NSCC) 會收到所有事件的通知。

### 相關主題

- 關於監視策略
- 關於事件生命週期