## 部分停止の実行

注 : システムの電源を切断する前に、ホストシステムと Sun StorEdge 6920 システムの間の入出力を停止する必要があります。

部分停止を実行すると、システムは次の状態になります。

- ベースキャビネット内のストレージサービスプロセッサは、電源投入状態を維持します。
- ストレージサービスプロセッサアクセサリトレイは、電源投入状態を維持します。
- すべてのストレージアレイの電源が切断されます。
- データサービスプラットフォーム (DSP) の電源が切断されます。
- 電源シーケンサの給電 LED (発光ダイオード) が点灯します。

システムの部分停止を実行する手順は、以下のとおりです。

1. storage ユーザーとしてログインします。
2. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「管理」>「一般設定」の順にクリックします。
3. 「システムの部分停止」ボタンをクリックします。
4. 「了解」をクリックし、部分停止の実行を確認します。
   「一般設定」ページに次のメッセージが表示されます。
   「部分停止を正常に完了しました」

### 関連項目

- 部分停止後のシステムの回復
- 自動電源管理について