## システムキャビネットについて

システムのベースキャビネットには、次の図で示すように、システムのすべてのハードウェアコンポーネントが収納されます。

システムのベースキャビネットの前面には、ストレージサービスプロセッサ、データサービスプラットフォーム (DSP)、およびストレージアレイの各 LED があります。14 台のファイバチャネル RAID ディスクドライブのそれぞれに LED があり、以下のように各ドライブの動作が示されます。

- LED が緑の場合、ドライブは入出力 (I/O) 動作の送受信の準備ができています。
- LED がオレンジ色の場合は、障害があります。
- LED が青の場合、ドライブを安全に取り外せます。

ベースキャビネットの背面では、サービスパネルにアクセスし、データホスト、ストレージエリアネットワーク (SAN)、ローカルエリアネットワーク (LAN)、および外部ストレージデバイスをシステムに配線できます。ストレージアレイや、電源/ファン一体ユニット、アレイコントローラ、管理インタフェースカード (MIC) などの、DSP の現場交換可能ユニット (FRU) にもアクセスできます。

構成に応じて、ベースキャビネットだけでシステムを構成したり、1 つまたは 2 つの拡張キャビネットを組み込んだりできます。

### 関連項目

- Sun StorEdge 6920 システムについて
- サービスプロセッサパネルについて
- ストレージサービスプロセッサについて
- ストレージサービスプロセッサのアクセサリトレイについて
- データサービスプラットフォームについて
- ストレージアレイについて
- LED の障害追跡