## アレイ名と IP アドレスの指定規則について

アレイのホスト名とインターネットプロトコル (IP) アドレスは、キャビネット内のアレイの位置に基づいたものになります。

- 各アレイには、静的 IP アドレスが事前に設定されています。ベースキャビネットの最下位にあるアレイの IP アドレスは 192.168.0.40 になります。
- 各アレイのホスト名は、以下の構文で命名されます。

  array + キャビネット番号 + 位置番号

  以下は上記の構文の説明です。
  - キャビネット番号は、ベースキャビネットの場合は 0、1 台目の拡張キャビネットの場合は 1、2 台目の拡張キャビネットの場合は 2、というように付けられます。
  - 位置番号は、ベースキャビネット内の位置の場合は 0 から 3、拡張キャビネット内の位置の場合は 0 から 5 になり、最下位のキャビネットは 0 になります。

ベースキャビネットの最下位にあるアレイのホスト名は `array00` になり、キャビネット 0 の最下部のアレイであることを示します。1 台目の拡張キャビネットの最下位のアレイは array10 になり、2 台目の拡張キャビネットの最下位のアレイは array20 になります。

各アレイ内の最下部のコントローラトレイがマスターに、上部のコントローラトレイが代替マスターになります。たとえば、tray1 のコントローラトレイがマスターに、tray2 のコントローラトレイが代替マスターになります。マスターコントローラトレイに障害が発生した場合は、代替マスターコントローラトレイはアレイの IP アドレスを使用します。

下記の図は、一般的な Sun StorEdge 6920 システム用にストレージトレイとアレイを設計する方法の概要を示しています。

### 関連項目

- アレイとトレイについて
- ストレージトレイについて
- トレイの番号付け規則について
- アレイ情報の表示
- アレイの変更