目錄

> # 認證網域設定檔

> 認證網域設定檔包含以下欄位：

> [描述]。認證網域的描述。

> [寫入器服務 URL]。指定在共用網域中寫入 Cookie 的寫入器服務位置。例如，如果 example.com 是共用網域，則 URL 可能為：

> http://example.com:8080/common/writer

> [讀取器服務 URL]。 讀取器服務 URL 指定從共用網域讀取 Cookie 的服務位置。例如，如果 example.com 是共用網域，則 URL 可能為：

> http://example.com:8080/common/transfer

> [狀態]。[作用中] 或 [非作用中]。預設值為 [作用中]。 在認證網域存在期間可以隨時變更此狀態。 選擇 [非作用中] 會停用認證網域內 (包括認證網域內的所有遠端提供者與寄存提供者) 與目前安裝的 Access Manager 有關的「自由」通訊。

目錄