Retrait de plateaux de stockage

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve du Common Raid Module (CRM) ou du Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (retrait d'un plateau).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Assurez-vous qu'aucune E/S système n'est reliée au plateau à retirer.

- Avant de couper l'alimentation, assurez-vous que le client a supprimé toutes les données (tous les volumes) du plateau à retirer.

- Assurez-vous qu'aucun autre plateau ni volume associé ne sont affectés par le retrait du plateau.

- Pour cette opération de maintenance, deux personnes sont nécessaires pour soulever le plateau. Le plateau peut peser près de 41 kg quand il est plein.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Coupure de l'alimentation du (des) plateau(x)

  1. En passant par l'arrière, amenez les commutateurs d'alimentation/ventilateur en position Off sur le plateau qui va être retiré (ou les plateaux).

  2. Retrait des câbles d'alimentation/ventilateur.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement du connecteur/commutateur d'alimentation/ventilateur.

  Rebranchement du (des) plateau(x)

  1. Si vous avez retiré le seul plateau d'extension installé, débranchez les câbles de ce plateau.

  2. Si un plateau de contrôleur (aucun plateau d'extension) a été retiré, débranchez les câbles Ethernet et de l'hôte.

  3. Si un plateau d'extension a été retiré sans retirer aucun plateau d'extension, référez-vous aux exemples suivants pour brancher les câbles d'extension FC en cuivre.

  Équilibrage des plateaux d'extension

  Chaque contrôleur dans la baie Sun StorageTek 6140 a deux canaux d'extension. Lorsque vous ajoutez des plateaux d'extension, essayez de les connecter entre les deux canaux.

  Par exemple, dans une configuration de baie 1x3, branchez un plateau d'extension au canal 1 des deux contrôleurs et l'autre plateau d'extension au canal 2 des deux contrôleurs. Par exemple, dans une configuration de baie 1x5, branchez deux plateaux d'extension au canal 1 des deux contrôleurs et deux plateaux d'extension au canal 2 des deux contrôleurs.

  Dans une configuration de baie impaire (par exemple, 1x4 et 1x6), ajoutez le plateau d'extension restant au canal 1 ou au canal 2 des deux contrôleurs.

  Exemples de configurations :

  1. Emplacement des ports des plateaux.

     Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Câblage d'une configuration de baies 1x2

     Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

  3. Câblage d'une configuration de baies 1x3

     Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

  4. Câblage d'une configuration de baies 1x5

     Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

  5. Câblage d'une configuration de baies 1x7

     Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

  Pour retirer un plateau de stockage

  1. En passant par l'arrière, retirez les deux vis qui fixent le plateau aux rails de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du retrait des vis de montage arrière.

  2. Retirez les quatre vis qui maintiennent le plateau fixé à la structure de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du retrait des vis de montage avant.

  3. Faites coulisser le plateau hors de l'armoire (deux personnes sont nécessaires). Faites particulièrement attention parce que le plateau est lourd.

     a) Affichez l'illustration du retrait du plateau.

  4. Installez le nombre de panneaux de remplissage approprié pour le plateau retiré.

  Mise à jour de l'inventaire

  Remarque : si un plateau de contrôleur a été retiré, vous devez le supprimer de l'inventaire. Seules les étapes 1 et 2 sont nécessaires. Si un plateau d'extension (avec des IOM) a été retiré, vous devrez mettre à jour l'inventaire et sauter l'étape 2.

  1. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.

  2. Le plateau de contrôleur retiré devra être supprimé de l'inventaire.

     a) Supprimez le plateau de l'inventaire.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du plateau qui a été supprimé de la colonne "Détecter".

     c) Cliquez sur le bouton "Retirer".

     Vous devrez exécuter l'agent afin de mettre à jour l'inventaire.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel les plateaux restants sont branchés.

     c) Sélectionnez le bouton "Exécuter l'agent" pour exécuter l'agent.

  3. Une fois l'agent exécuté, les Détails du périphérique devront être contrôlés pour confirmer que l'État de toutes les FRU est "Activé" et leur Statut "OK" .

     a) Vérifiez les informations détaillées sur le périphérique.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du nouveau module contrôleur dans la colonne Nom.

     c) Dans la fenêtre Détails du périphérique, sélectionnez la liaison FRU dans la partie supérieure gauche de l'écran ou descendez jusqu'à la section des FRU.

     d) Dans la colonne de gauche sous FRU, sélectionnez chaque type de FRU pour vérifier si l'État est "Activé" et le Statut "OK".