Vérification du Débit de liaison

$DEV_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de CRM/CEM.

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (réinitialisation d'un contrôleur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  En cas de problème au niveau du débit de liaison signalé par une alarme, vérifiez ce paramètre en procédant comme suit :

  Un sélecteur de débit de liaison se trouve à l'avant du module de la baie, à droite des DEL. Ce sélecteur permet de régler le débit de transfert des données entre les contrôleurs/IOM et les disques sur 4 Gb/s ou 2 Gb/s. Les DEL du débit de la liaison se trouvent à l'arrière de chaque plateau contrôleur/IOM.

  Affichez l'illustration du sélecteur de débit de la liaison.

- Tous les plateaux de contrôleur et d'extension connectés au même port d'accès au disque doivent être configurés de manière à transférer les données au même débit (vitesse).

- Les disques dans les plateaux doivent prendre en charge le débit sélectionné.

- Le réglage du sélecteur de débit de liaison détermine la vitesse des disques.

- Si un disque ne prend pas en charge le débit de liaison, ce disque sera considéré comme "contourné".

- Ne mélangez pas des disques de 2 Gb et de 4 Gb dans un même plateau.

- IMPORTANT : Le réglage du sélecteur de débit de la liaison n'est lu qu'à la mise sous tension du plateau. Pour modifier la valeur du sélecteur de débit de la liaison, le plateau doit être hors tension ou pouvoir être démarré.

  Vérification du débit de la liaison

  1. Contrôlez si le sélecteur de débit est sur la juste position.

     a) Affichez l'illustration du sélecteur de débit de la liaison.

     b) Si nécessaire, mettez le sélecteur sur la juste position (4 Gb/s à gauche ou 2 Gb/s à droite).

  2. Contrôlez les DEL du débit de liaison à l'arrière du contrôleur/IOM de chaque plateau.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL du contrôleur.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL du module IOM.

  3. Contrôlez si des disques de différentes fréquences sont installés dans le plateau. Le débit de transfert des données change en fonction de la configuration.

     a) Affichez la table de configuration du transfert des données des disques.

  4. Pour faciliter l'identification du problème, recherchez le nom du fabricant du disque, son type et son numéro de série.

     a) Affichez la table des informations sur le disque.

     b) Dans la page Détails du périphérique, sous FRU, sélectionnez "Disque".

     c) Dans la page Récapitulatif des composants du disque, sélectionnez le "nom de disque" approprié.

     d) Dans la page Détails du disque, colonne Propriété, cherchez "Réalisé" et notez la donnée figurant dans la colonne Valeur du disque.

     Remarque : Le type de disque et son numéro de série sont séparés par des points.

  5. Contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique en indiquant les données ci-dessus si vous n'avez pas réussi à résoudre le problème. Il peut être nécessaire d'aller sur le site Web du vendeur du disque pour contrôler sa fréquence.

  6. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.