Reprise après surchauffe de l'alimentation

$DEV_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de CRM/CEM.

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (reprise après surchauffe de l'alimentation).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Pour effectuer une reprise après surchauffe de l'alimentation

  1. Si nécessaire, activez la DEL blanche de localisation pour vous aider à localiser le CRM/CEM :

     a) Allumez la DEL blanche de localisation.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL blanche de localisation

  2. Si la température à l'intérieur du (des) plateau(x) augmente au-dessus de 70°C (158°F), une ou les deux alimentations s'éteignent automatiquement. Si "une" alimentation s'éteint, la DEL de besoin de maintenance sera allumée.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL de besoin de maintenance.

  3. Une notification de l'alarme aura lieu lorsque les températures nominales et maximales franchissent un seuil limite.

     a) Contrôlez la page Alarmes.

  4. Déterminez si l'une des conditions suivantes ont causé la surchauffe des alimentations :

     - Température de la pièce anormalement élevée.

     - Panne de ventilateur dans l'ensemble alimentation/ventilateur.

     - Ensembles alimentation/ventilateur défectueux.

     - Fentes d'aération bouchées.

     - Panne d'autres matériels dans l'armoire.

  5. Essayez de réduire les problèmes de surchauffe de la façon suivante :

     - Retrait de tous les panneaux de l'armoire. Vous limiterez ainsi les risque de dommages au(x) plateau(x).

     - Refroidissement à l'aide de ventilateurs externes.

     - Mise hors tension du plateau et de tous les plateaux d'unités associés.

     Important : Vérifiez que toute activité des E/S des plateaux a été arrêtée avant d'éteindre un matériel quelconque.

  6. Attendez que diminue la température ambiante autour des plateaux.

     Les plateaux peuvent reprendre leur fonctionnement sans intervention de l'opérateur dès que la température à l'intérieur est devenue inférieure à 70°C (158°F). Après le refroidissement de l'air, les alimentations doivent reprendre automatiquement à fonctionner. Si les alimentations redémarrent automatiquement, les contrôleurs/IOM se réinitialisent et reprennent leur fonctionnement normal.

  7. Si les alimentations ne redémarrent pas automatiquement, éteignez l'interrupteur de mise sous tension sur chaque contrôleur/IOM dans le(s) plateau(x). Attendez 10 secondes, puis remettez le plateau sous tension.

     a) Affichez l'illustration de l'interrupteur de mise sous tension

  8. Si les alimentations redémarrent, contrôler les DEL à l'avant et à l'arrière du plateau.

     a) Affichez les définitions et les emplacements des DEL des plateaux.

     a) Affichez les définitions et les emplacements des DEL des ensembles alimentation/ventilateur.

  9. Si le plateau (ou les plateaux) n'a pas été mis sous tension, contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  10. Vérifiez l'état et le statut du(des) plateau(x) :

      a) Vérifier que les plateaux sont prêts à fonctionner.

      a) L'État de toutes les FRU doit être "Activé" et leur Statut "OK".

  11. En cas de panne d'une FRU quelconque, remplacez-la en suivant les procédures de retrait / remplacement appropriées.

  12. Si le problème n'a pas été résolu, contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  13. Éteignez la DEL blanche de localisation du CRM/CEM.

      a) Éteignez la DEL blanche de localisation.

  14. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.