Retrait et remplacement d'une unité de disque

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : remplacement d'une unité de disque).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Générez un inventaire des FRU actuelles.

- Respectez toutes les précautions ESD.

- Important : lorsque vous remplacez une unité de disque, la capacité du disque de remplacement doit être supérieure ou égale à celle de l'unité de disque initiale. Si tel n'est pas le cas, la taille globale du disque virtuel dont elle fera partie s'en trouvera affectée.

- Important : Lors du remplacement d'unités de disque, assurez-vous de remplacer les unités FC par des unités FC et les unités SATA par des unités SATA. En effet, il est IMPOSSIBLE d'utiliser à la fois des unités de disque FC et SATA sur un même plateau.

  Pour retirer et remplacer une unité de disque

  1. Si nécessaire, activez les DEL clignotantes jaunes pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez la DEL jaune de l'unité de disque.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des unités de disque.

     Remarque : les DEL jaunes de toutes les unités vont clignoter, à l'exception de celle de l'unité en panne qui devrait rester allumée en continu.

  2. Localisez l'unité en panne en regardant les DEL de panne à l'avant des unités de disque.

     a) Les unités de disque sont numérotées de 1 à 14, en partant de la gauche du CSM/CEM.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des unités de disque.

  3. Vérifiez si l'unité de disque est prête à être retirée.

     a) Le « Statut » de l'unité de disque devrait être « failed ».

     b) Si l'état de l'unité de disque n'est pas « failed », appelez votre fournisseur Sun Service.

  4. Si l'unité de disque est prête à être retirée, soulevez le levier afin de dégager la poignée du loquet.

     a) Affichez l'illustration du retrait d'une unité de disque.

  5. Utilisez la poignée du loquet pour faire doucement sortir l'unité de disque du CSM/CEM.

  6. Abaissez la poignée du loquet de l'unité de disque retirée pour la protéger contre tout dommage éventuel.

  7. Déballez l'unité de disque neuve et conservez tous les matériaux d'emballage pour retourner dedans l'unité de disque en panne. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez la nouvelle unité de disque ou celle en panne.

  8. Mettez l'unité de disque retirée dans un sachet antistatique.

  9. Poussez le mécanisme de dégagement du loquet pour ouvrir la poignée de l'unité de disque à installer.

  10. Patientez 30 secondes après le retrait de l'unité en panne puis insérez l'unité de disque neuve jusqu'à ce qu'elle se connecte au connecteur du midplane.

  11. Abaissez la poignée de l'unité vierge pour bien fixer l'unité. Vous entendrez un clic lorsque l'unité sera complètement insérée.

  12. Une fois l'unité de disque complètement insérée, la DEL Unité active verte clignotera avant de rester allumée en continu pour indiquer que l'unité est prête.

      a) Selon votre configuration, la baie de disques pourra reconstruire automatiquement les données sur la nouvelle unité. Si la baie utilise des disques hot spare, il est possible qu'elle doive terminer la reconstruction sur le disque hot spare avant de copier les données sur l'unité de remplacement. Ceci risque d'augmenter le temps nécessaire pour cette procédure.

      b) Une DEL active qui clignote indique que les données sont en train d'être restaurées sur la nouvelle unité de disque.

  13. Vérifiez l'« État » et le « Statut » de l'unité de disque.

      a) L'« État » de l'unité de disque devrait être « Activé » et son « Statut » « OK ».

  14. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour la nouvelle unité de disque : générez un nouvel inventaire des FRU.

  15. Éteignez les DEL jaunes utilisées pour localiser le CSM/CEM.

      a) Éteignez les DEL du plateau.

  16. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.

  17. Vous pouvez désormais vérifier le niveau de révision de la nouvelle unité de disque pour en confirmer la compatibilité : validez le niveau de révision.

      a) Dans l'écran Contrôle des révisions, sélectionnez l'hôte approprié dans la zone de liste déroulante.

      b) Sélectionnez la matrice appropriée dans la zone de liste déroulante.

      c) Sélectionnez le plateau approprié dans la zone de liste déroulante Module.

      d) Si un e-mail est demandé, entrez l'adresse e-mail appropriée.

      e) Cliquez sur l'onglet « Exécuter ».