Conversion d'un plateau d'extension en un plateau de contrôleur

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction du Common Expansion Module (CEM) de réserve.

  1. Réservez le CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (conversion d'un plateau d'expansion).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Important : cette procédure comporte un arrêt pour le client.

- Déterminez la configuration finale et l'importance de l'arrêt.

- Assurez-vous qu'aucune E/S système n'est reliée au plateau d'extension en cours de conversion.

  Respectez toutes les précautions ESD.

  Coupure de l'alimentation du (des) plateau(x)

  1. L'alimentation A est située à gauche et l'alimentation B à droite (en regardant le CEM par l'arrière).

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des disques.

  2. Mettez sur la position Off les interrupteurs de mise sous tension des alimentations sur le plateau d'extension à convertir.

  3. Si le plateau d'extension à convertir doit être déplacé, débranchez les câbles de chaque alimentation.

  Remplacement des modules E/S (IOM) dotés de cartes de contrôleur

  1. Le module E/S A se trouve à gauche et le module E/S B à droite (en regardant le CEM par l'arrière).

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement de la carte de contrôleur/IOM.

  2. Débranchez du module E/S les câbles d'interface d'extension. Assurez-vous que tous les câbles sont dûment étiquetés avant de les retirer.

  3. Si le module E/S est prêt pour le retrait, appuyez sur le ressort au milieu du module E/S et qui maintient les deux leviers de retrait. Tout en appuyant sur le levier, dégagez vers l'extérieur les poignées du levier pour retirer le module E/S.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement de la carte de contrôleur/IOM.

  4. Déballez la carte de contrôleur et conservez l'emballage pour renvoyer le module E/S défectueux. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le module E/S ou la carte de contrôleur.

  5. Notez l'adresse MAC du nouveau contrôleur qui figure sur l'étiquette blanche du capot du contrôleur avant de l'insérer dans le plateau. Vous aurez besoin de cette adresse pour le rétablissement de l'alimentation du (des) plateau(x).

     a) Affichez l'emplacement de l'étiquette de l'adresse MAC.

  6. Insérez la nouvelle carte de contrôleur jusqu'à ce qu'elle se connecte au connecteur du midplane. Veillez à ne plier aucune broche.

  7. Rabattez les poignées pour fixer la nouvelle carte de contrôleur au connecteur et vérifiez qu'elle est bien verrouillée en place.

  8. Répétez les étapes 2 à 7 pour la mise en place du module E/S restant.

  Déplacement du plateau (si nécessaire)

  1. À l'arrière, retirez les quatre vis qui fixent le plateau aux rails de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du retrait des vis de montage arrière.

  2. De l'avant de l'armoire, retirez les capuchons de finition de chaque côté du plateau.

     a) Affichez l'illustration du retrait des capuchons.

  3. Retirez les quatre vis qui maintiennent le plateau fixé à la structure de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du retrait des vis de montage avant.

  4. Faites coulisser le plateau hors de l'armoire (deux personnes sont nécessaires). Faites particulièrement attention parce que le plateau est lourd.

     a) Affichez l'illustration du retrait du plateau.

  5. Soulevez délicatement et faites glisser le plateau converti dans son nouvel emplacement.

  6. Serrez les quatre vis de fixation du plateau à l'avant du cadre de l'armoire.

  7. Remettez les capuchons pour couvrir les vis de montage.

  8. En passant par l'arrière de l'armoire, insérez et serrez les quatre vis de montage arrière.

  Connexion des baies de stockage au moyen de câbles d'extension FC (si nécessaire)

  Les trois exemples suivants décrivent comment brancher les câbles d'extension FC en cuivre si le nouveau contrôleur doit être connecté à un plateau (ou des plateaux) d'extension.

- Câblage d'une configuration de baies 1x2

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière du module d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur A du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur B du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM B du module d'extension 1.

     b) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baies 1x3

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) situés à l'arrière des modules d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur A du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM A du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur B du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM B du module d'extension 2.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM B du module d'extension 2.

     d) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baies 1x4

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) situés à l'arrière des modules d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur A du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM A du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM A du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 3.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur B du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM B du module d'extension 3.

     d) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM B du module d'extension 2.

     e) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM B du module d'extension 3.

     f) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

  Branchement des câbles Ethernet (si nécessaire)

  1. À l'arrière du plateau de contrôleur, localisez les ports de connexion Ethernet pour le contrôleur A et le contrôleur B.

     a) Affichez l'illustration de la connexion des câbles Ethernet.

  2. Connectez un câble Ethernet à chaque contrôleur.

  3. Connectez l'autre extrémité au LAN du site.

  Connexion des câbles des hôtes

  1. À l'arrière du plateau de contrôleur, localisez les ports de connexion Hôte 1 et Hôte 2 pour le contrôleur « A » et le contrôleur « B ».

     a) Affichez l'illustration de la connexion des câbles des hôtes.

  2. Connectez un câble FC d'hôte à chaque contrôleur.

  3. Connectez l'autre extrémité au commutateur ou au serveur approprié.

  Rétablissement de l'alimentation du (des) plateau(x)

  Remarque : Avant mettre le plateau sous tension, assurez-vous que le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été configuré avec l'adresse MAC correspondante pour les cartes de contrôleur.

  1. Si le plateau converti a été déplacé, branchez les câbles d'alimentation aux alimentations.

  2. Si le nouveau plateau de contrôleur sera connecté aux plateaux d'extension, ces plateaux d'extension devront être soumis à un cycle de démarrage avec le pateau de contrôleur.

  3. Mettez les interrupteurs de mise sous tension des alimentation sur la position On en commençant par le(s) plateau(x) d'extension et en finissant par le plateau de contrôleur. En l'absence de plateaux d'extension, mettez les interrupteurs des alimentations sur la position On pour le plateau de contrôleur.

  4. Quelques minutes sont nécessaires pour que tous les plateaux soient complètement prêts. Les plateaux ne seront prêts que lorsque les DEL vertes seront allumées en continu.

  Mise à jour de l'inventaire

  1. Désactivez la fonction de réserve de CSM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.

  2. Le nouveau plateau de contrôleur doit être détecté par StorADE.

     a) Détectez le nouveau plateau.

     b) Dans la fenêtre Détection, entrez l'adresse IP du nouveau module de baie dans la zone de saisie "Liste IP".

     c) Sélectionnez "Lancer la détection" pour exécuter la détection.

  3. Une fois la détection effectuée, l'agent devra être réexécuté.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel le nouveau plateau est branché.

     c) Sélectionnez le bouton "Exécuter l'agent" pour exécuter l'agent.

  4. Une fois l'agent exécuté, les Détails du périphérique (module de baie) devront être contrôlés pour confirmer l'État "Activé" et le Statut "OK" de toutes les FRU.

     a) Vérifiez les informations détaillées sur le périphérique.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du nouveau module de baie dans la colonne Nom.

     c) Dans la fenêtre Détails du périphérique, sélectionnez le bouton "FRU" dans la partie supérieure gauche de l'écran ou descendez jusqu'à la section des FRU.

     d) Dans la colonne de gauche sous FRU, sélectionnez chaque type de FRU pour vérifier si l'État est "Activé" et le Statut "OK".