Commutateur de mise sous/hors tension de l'ensemble alimentation/ventilateur et connecteur d'alimentation

Emplacements du commutateur (2) de mise sous/hors tension de l'ensemble alimentation/ventilateur et du connecteur d'alimentation (1)

L'ensemble alimentation/ventilateur "A" se trouve dans le coin supérieur droit, tandis que l'ensemble alimentation/ventilateur "B" se trouve dans le coin inférieur gauche.