Ajout de nouveaux disques à un Common Raid Module (CRM) ou un Common Expansion Module (CEM)

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve du Common Raid Module (CRM) ou du Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : ajout de disques).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Vous devrez générer un inventaire des FRU de base : Générez un inventaire des FRU de base.

  a) Sélectionnez le bouton Générer un inventaire dans la partie droite de l'écran.

  Remarque : AUCUNE table de sortie ne sera affichée après la génération de l'inventaire de base.

- Respectez toutes les précautions ESD.

- Important : Les disques FC et SATA PEUVENT maintenant être mélangés à l'intérieur du même plateau lors de l'ajout de disques. Les nouveaux disques doivent avoir une capacité égale ou supérieure à celle des autres disques daqns le plateau. Si tel n'est pas le cas, la taille globale du disque virtuel dont il fera partie s'en trouvera affectée.

  Pour ajouter de nouveaux disques

  1. Si nécessaire, allumez la DEL blanche de localisation pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez la DEL blanche de localisation.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des DEL des disques du plateau.

  2. Vérifiez les emplacements d'unités auxquels seront ajoutées les nouvelles unités de disque : Vérifiez les emplacements des disques.

     a) Les disques sont numérotés de 1 à 16, en partant de la gauche du CRM/CEM.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des disques.

     c) Veillez à ce que le premier disque remplacé soit le premier disponible à partir de la gauche.

     ATTENTION : vous risquez de perdre des données en cas de retrait d'un disque actif. Si vous retirez par mégarde un disque en cours d'activité, patientez pendant au moins 30 secondes avant de le réinsérer.

  3. Déballez les disque vierges au fur et à mesure de leur installation. Conservez l'emballage pour renvoyer les disque vierges. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le nouveau disque ou l'ancien.

  4. Retirez le disque vierge en soulevant le levier et en le tirant vers vous.

     a) Affichez l'illustration du retrait d'un disque vierge.

  5. Appuyez sur le levier de verrouillage du disque vierge retiré pour la protéger contre tout dommage éventuel.

  6. Poussez le mécanisme de déverrouillage pour libérer le disque à installer.

  7. Insérez le nouveau disque à fond jusqu'à ce qu'il soit bien en place dans le connecteur du midplane.

  8. Abaissez le levier du disque vierge pour le verrouiller. Le déclic du levier indique que le disque est bien en place.

  9. Une fois le disque complètement inséré, la DEL verte Unité active clignotera avant de rester allumée en continu pour indiquer que le disque est prêt.

  10. Répétez les étapes 3 à 9 pour chaque disque à ajouter.

  11. Vérifiez si le Statut du disque est "OK" pour tous les disques.

      a) L'État du disque devrait être "Activé" et son Statut "OK".

      b) Si l'État ou le Statut du disque n'est pas correct, contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  12. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour les nouveaux disques : Générez un nouvel inventaire des FRU.

      a) Sélectionnez le bouton Générer un inventaire dans la partie droite de l'écran.

      Remarque : une fois le nouvel inventaire généré, une table présentant les nouveaux disques s'affiche à l'écran.

  13. Éteignez la DEL blanche de localisation du CRM/CEM.

      a) Éteignez la DEL blanche de localisation.

  14. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.