Définition du port d'accès au disque sur le paramètre Optimal

$DEV_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : définition des ports d'accès au disque).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Cliquez sur Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

  Avant de définir les ports d'accès au disque sur le paramètre Optimal

- Si le code d'événement 48.20.475 est également présent et signale une erreur de perte de redondance de chemin, commencez par corriger ce problème.

- Cette fonction est uniquement recommandée si cette procédure vous a été indiquée par le code d'événement 48.5.263 et que le niveau d'assistance suivant a confirmé la nécessité d'une telle opération.

- Il se peut que le port d'accès au disque ait été défini sur le statut endommagé suite à un nombre excessif d'E/S ou d'autres problèmes apparentés. Il est important de corriger l'erreur dès que possible. Les unités fonctionnent encore, mais un niveau de redondance de chemin a été perdu.

  Retour à la définition du port d'accès au disque sur le paramètre Optimal

  1. Confirmez l'état endommagé du port d'accès au disque : affichez l'état du port d'accès au disque.

  2. Avant de pouvoir définir le port d'accès au disque sur le paramètre Optimal, vous devez collecter les fichiers de données d'assistance : collectez les données de support.

     a) Dans l'écran Collecter les données de support, cliquez sur Collecter dans la partie droite.

     b) Une fois l'opération terminée, l'écran actualisé indiquera le nom et l'emplacement du fichier zip dans le répertoire tmp de l'hôte.

  3. Vous devez ensuite envoyer le fichier au niveau d'assistance suivant à titre d'évaluation, cela avant de définir le port d'accès au disque sur le paramètre Optimal.

  4. Une fois que les fichiers de données d'assistance ont été évalués, vous pouvez définir le port d'accès au disque sur le paramètre Optimal : définissez le port d'accès au disque.

     a) Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le port d'accès (canal) à définir sur Optimal, puis cliquez sur OK.

  5. Confirmez l'état optimal du port d'accès au disque : affichez l'état du port d'accès au disque.

  6. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

     a) Cliquez sur Relâcher.