Installation de plateaux de stockage

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

Remarque : Il peut être impossible d'utiliser la fonction de réserve ou nécessaire s'il s'agit d'une nouvelle configuration.

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (ajout de plateaux de stockage).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Pour cette opération de maintenance, deux personnes sont nécessaires pour soulever le nouveau plateau. En effet, ce dernier peut peser près de 41 kg quand il est plein.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Préparation de l'installation d'un plateau de stockage

  1. Employez deux personnes pour sortir le nouveau plateau du carton d'emballage.

  2. Retirez la bande qui protège le joint EMI et appliquez-le au plateau juste derrière le cadran de l'unité.

     Remarque : cette instruction ne s'applique qu'à une installation en armoire.

     a) Affichez l'illustration de l'installation du joint EMI.

  3. Par l'avant de l'armoire, retirez le nombre adéquat de panneaux de remplissage de façon à pouvoir installer le nouveau plateau.

  4. Si le plateau n'est pas placé dans une armoire, consultez la rubrique « Définition de l'ID de plateau du module de baie ».

  Fixation des rails à une armoire Sun Expansion, Sun Fire ou Sun 900/1000

- Armoire Sun Expansion

  1. Utilisez un tournevis cruciforme (n°2) pour desserrer les vis des rails latéraux et ajustez chaque rail pour qu'il tienne dans l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du réglage des rails.

  2. Placez les rails à l'intérieur de l'armoire et insérez les deux vis avant 8-32 de chaque rail.

     a) Affichez l'illustration d'insertion des vis avant.

  3. Pour les trous de montage inférieurs, insérez quatre vis 8-32 dans chaque rail.

     a) Affichez l'illustration de l'insertion des vis de montage inférieures.

  4. Serrez toutes les vis.

- Armoire Sun Fire

  1. Utilisez un tournevis cruciforme (n°2) pour retirer les deux vis cruciformes et l'extension des rails.

     a) Affichez l'illustration de l'extension des rails.

  2. Insérez deux vis 10-32 dans les trous de montage avant et arrière des deux rails.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement des trous des vis.

  3. Placez les deux trous allongés sur le rail au-dessus des vis installées à l'étape précédente.

     a) Affichez l'illustration de la fixation des rails.

  4. Insérez deux vis 10-32 dans les trous directement sous les trous allongés pour chaque rail.

  5. Serrez toutes les vis.

- Armoire Sun 900/1000

  1. Utilisez un tournevis cruciforme (n°2) pour desserrer les vis d'extension des rails afin de régler chaque rail à l'intérieur de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration des vis de réglage des rails.

  2. Placez les rails à l'intérieur de l'armoire et alignez-les avec les repères situés à l'avant de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration de l'alignement des rails.

  3. Fixez chaque rail à l'avant de l'armoire avec deux vis M6.

     a) Affichez l'illustration de la fixation des rails.

  4. À l'arrière de l'armoire, réglez la longueur des rails en fonction de la place disponible dans l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du réglage de la longueur des rails.

  5. Fixez chaque rail à l'arrière de l'armoire avec deux vis M6.

     a) Affichez l'illustration de la fixation des rails.

  6. Serrez les vis de réglage.

     a) Affichez l'illustration de serrage des vis de réglage des rails.

  7. Serrez toutes les vis.

  Installation d'un plateau de stockage dans une armoire

- Lors de l'installation de plateaux d'extension Fibre Channel (FC) et SATA dans une même configuration, la mise en place des modules d'extension SATA par rapport aux modules FC joue un rôle primordial dans les performances de la baie. Vous devez regrouper les plateaux d'extension FC puis placer les plateaux d'extension des SATA à l'une des extrémités (ou aux deux) des plateaux d'extension FC.

- Affichez l'illustration de l'exemple de configuration FC/SATA.

  Remarque : un module d'extension FC doit contenir tous les disques FC et un module d'extension SATA doit contenir tous les disques SATA.

  1. À l'avant du plateau, désenclenchez et retirez les capuchons gauche et droit pour accéder aux trous de montage des vis.

     a) Affichez l'illustration du retrait des capuchons.

  2. Employez deux personnes pour soulever délicatement le plateau et le faire glisser dans l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du soulèvement et de l'insertion du plateau.

  3. Lorsque vous fixez un plateau à une armoire Sun Expansion ou Sun Fire, utilisez un tournevis cruciforme n°2 et quatre vis 8-32. Lorsque vous fixez un plateau à une armoire Sun 900/1000, utilisez un tournevis cruciforme n°3 et quatre vis 10-32.

     a) Affichez l'illustration de la fixation de l'avant du plateau.

  4. Remettez les capuchons pour couvrir les vis de montage.

  5. À l'arrière de l'armoire, insérez et serrez deux vis 8-32 (une par rail) pour fixer l'arrière du module de baie.

     a) Affichez l'illustration de la fixation de l'arrière du plateau.

  Définition de l'ID du plateau de stockage

  1. Localisez à l'arrière de l'armoire le commutateur d'ID de plateau qui se trouve entre les deux alimentations.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement du commutateur d'ID de plateau.

  Connexion des plateaux de stockage au moyen de câbles d'extension FC

  Remarque : ces étapes sont inutiles en cas d'ajout d'un seul plateau de contrôleur.

  Les quatre exemples suivants décrivent comment installer les câbles d'extension FC en cuivre.

- Câblage d'une configuration de baies 1x2

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B à l'arrière du plateau de contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) situés à l'arrière du plateau d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension du contrôleur A du plateau de contrôleur 0 et le port 1 de l'IOM A du plateau d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension du contrôleur B du plateau de contrôleur 0 et le port 2 de l'IOM B du plateau d'extension 1.

     b) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baies 1x3

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B à l'arrière du plateau de contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) situés à l'arrière des plateaux d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension du contrôleur A du plateau de contrôleur 0 et le port 1 de l'IOM A du plateau d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension 2 de l'IOM A du module d'extension 1 et le port 1 de l'IOM A du module d'extension 2.

     a) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension du contrôleur B du plateau de contrôleur 0 et le port 2 de l'IOM B du plateau d'extension 2.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du module d'extension 1 et le port 1 de l'IOM B du module d'extension 2.

     d) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baies 1x4

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B à l'arrière du plateau de contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) situés à l'arrière des plateaux d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension du contrôleur A du plateau de contrôleur 0 et le port 1 de l'IOM A du plateau d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension 2 de l'IOM A du plateau d'extension 1 et le port 1 de l'IOM A du plateau d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension 2 de l'IOM A du plateau d'extension 2 et le port 1 de l'IOM A du plateau d'extension 3.

     c) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension du contrôleur B du plateau de contrôleur 0 et le port 2 de l'IOM B du plateau d'extension 3.

     d) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du plateau d'extension 1 et le port 1 de l'IOM B du plateau d'extension 2.

     e) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du plateau d'extension 2 et le port 1 de l'IOM B du plateau d'extension 3.

     f) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baies 1x8

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B à l'arrière des plateaux de contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) situés à l'arrière du plateau d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension du contrôleur A du plateau de contrôleur 0 et le port 1 de l'IOM A du plateau d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension 2 de l'IOM A du plateau d'extension 1 et le port 1 de l'IOM A du plateau d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension 2 de l'IOM A du plateau d'extension 2 et le port 1 de l'IOM A du plateau d'extension 3.

     c) Continuez en connectant un câble FC entre le port d'extension 2 de l'IOM A du plateau d'extension suivant et le port 1 de l'IOM A du plateau d'extension se trouvant directement au-dessus et ainsi de suite jusqu'à la connexion du plateau d'extension 7.

     d) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension du contrôleur B du plateau de contrôleur 0 et le port 2 de l'IOM B du plateau d'extension 7.

     e) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du plateau d'extension 1 et le port 1 de l'IOM B du plateau d'extension 2.

     e) Connectez un câble FC en cuivre entre le port d'extension 2 de l'IOM B du plateau d'extension 2 et le port 1 de l'IOM B du plateau d'extension 3.

     c) Continuez en connectant un câble FC entre le port d'extension 2 de l'IOM B du plateau d'extension suivant et le port 1 de l'IOM B du plateau d'extension se trouvant directement au-dessus et ainsi de suite jusqu'à la connexion du plateau d'extension 7.

     h) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

  Connexion des câbles Ethernet

  1. À l'arrière du plateau de contrôleur, localisez les ports de connexion Ethernet pour le contrôleur A et le contrôleur B.

     a) Affichez l'illustration de la connexion des câbles Ethernet.

  2. Connectez un câble Ethernet à chaque contrôleur.

  3. Connectez l'autre extrémité au LAN du site.

  Connexion des câbles des hôtes

  1. À l'arrière du plateau de contrôleur, localisez les ports de connexion Hôte 1 et Hôte 2 pour le contrôleur « A » et le contrôleur « B ».

     a) Affichez l'illustration de la connexion des câbles des hôtes.

  2. Connectez un câble FC d'hôte à chaque contrôleur.

  3. Connectez l'autre extrémité au commutateur ou au serveur approprié.

  Mise sous tension de la nouvelle configuration

  1. Assurez-vous, pour le nouveau plateau de contrôleur ajouté, que le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été configuré avec l'adresse MAC correspondante pour les cartes contrôleur ou les modules E/S avant de procéder à la mise sous tension.

  2. Connectez les câbles d'alimentation aux deux alimentations du/des nouveau(x) plateau(x).

  3. Mettez les interrupteurs d'alimentation en position On en commençant par le(s) plateau(x) d'extension puis en passant au plateau de contrôleur.

  4. Quelques minutes sont nécessaires pour que tous les plateaux soient complètement prêts. Les plateaux ne seront prêts que lorsque les DEL vertes seront allumées en continu.

  Mise à jour de l'inventaire

  1. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.

  2. La mise à jour de l'inventaire nécessite la détection du nouveau plateau de contrôleur.

     a) Détectez le nouveau plateau.

     b) Dans la fenêtre Détection, entrez l'adresse IP du nouveau module de baie dans la zone de saisie "Liste IP".

     c) Sélectionnez "Lancer la détection" pour exécuter la détection.

  3. Une fois la détection effectuée, l'agent devra être réexécuté.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel le nouveau plateau est branché.

     c) Sélectionnez le bouton "Exécuter l'agent" pour exécuter l'agent.

  4. Une fois l'agent exécuté, les Détails du périphérique (module de baie) devront être contrôlés pour confirmer l'État "Activé" et le Statut "OK" de toutes les FRU.

     a) Vérifiez les informations détaillées sur le périphérique.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du nouveau module de baie dans la colonne Nom.

     c) Dans la fenêtre Détails du périphérique, sélectionnez la liaison FRU dans la partie supérieure gauche de l'écran ou descendez jusqu'à la section des FRU.

     d) Dans la colonne de gauche sous FRU, sélectionnez chaque type de FRU pour vérifier si l'État est "Activé" et le Statut "OK".

  5. Le nouvel élément de stockage devrait maintenant être prêt pour être utilisé par le client.