Conversion d'un plateau de contrôleur en un plateau d'extension

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction du Common Storage Module (CSM) de réserve.

  1. Réservez le CSM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (conversion d'un plateau de contrôleur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Important : cette procédure comporte un arrêt pour le client.

- Déterminez la configuration finale et l'importance de l'arrêt.

- Assurez-vous qu'aucune E/S système n'est reliée au plateau de contrôleur à convertir et aux plateaux qui y sont connectés.

  Respectez toutes les précautions ESD.

  Coupure de l'alimentation du (des) plateau(x)

  1. L'alimentation A est située à gauche et l'alimentation B à droite (en regardant le CSM par l'arrière).

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des disques.

  2. Mettez sur la position Off les interrupteurs de mise sous tension des alimentations sur le plateau d'extension à convertir.

  3. Si le plateau d'extension à convertir doit être déplacé, débranchez les câbles de chaque alimentation.

  4. Pour tout plateau d'extension connecté au plateau de contrôleur à convertir, mettez également sur la position Off les interrupteurs de mise sous tension des alimentations.

  5. Les plateaux d'extension connectés au plateau de contrôleur à convertir devront être soumis au cycle de démarrage avec le contrôleur auquel ils sont connectés.

  Remplacement des cartes de contrôleur dotées de modules E/S (IOM)

  1. La carte contrôleur A se trouve à gauche et la carte contrôleur B à droite (en regardant le CSM/CEM par l'arrière).

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement de la carte de contrôleur/IOM.

  2. Débranchez de la première carte contrôleur les câbles de l'hôte et les câbles d'interface d'extension (en sa présence). Assurez-vous que tous les câbles sont dûment étiquetés avant de les retirer.

  3. Si la carte de contrôleur est prête pour le retrait, appuyez sur le ressort au milieu la carte de contrôleur et qui maintient en place les deux leviers de retrait. Tout en appuyant sur le levier, dégagez vers l'extérieur les poignées du levier pour retirer la carte de contrôleur.

     a) Consultez l'illustration du retrait de la carte contrôleur/IOM.

  4. Déballez le module E/S et conservez l'ensemble des matériaux d'emballage pour retourner dedans la carte contrôleur. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le module E/S ou la carte contrôleur.

  5. Notez l'adresse MAC du nouveau contrôleur qui figure sur l'étiquette blanche du module E/S avant de l'insérer dans le plateau. Vous aurez besoin de cette adresse pour le rétablissement de l'alimentation du (des) plateau(x).

     a) Affichez l'emplacement de l'étiquette de l'adresse MAC.

  6. Insérez le nouveau module E/S jusqu'à ce qu'il se connecte au connecteur du midplane. Veillez à ne plier aucune broche.

  7. Rabattez les poignées pour fixer le nouveau module E/S au connecteur et vérifiez qu'il est bien verrouillé en place.

  8. Répétez les étapes 2 à 7 pour la mise en place de la carte de contrôleur restante.

  Déplacement du plateau (si nécessaire)

  1. À l'arrière, retirez les vis qui fixent le plateau aux rails de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du retrait des vis de montage arrière.

  2. De l'avant de l'armoire, retirez les capuchons de finition de chaque côté du plateau.

     a) Affichez l'illustration du retrait des capuchons.

  3. Retirez les quatre vis qui maintiennent le plateau fixé à la structure de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du retrait des vis de montage avant.

  4. Faites coulisser le plateau hors de l'armoire (deux personnes sont nécessaires). Faites particulièrement attention parce que le plateau est lourd.

     a) Affichez l'illustration du retrait du plateau.

  5. Soulevez délicatement et faites glisser le plateau converti dans son nouvel emplacement.

  6. Serrez les quatre vis de fixation du plateau à l'avant du cadre de l'armoire.

  7. Remettez les capuchons pour couvrir les vis de montage.

  8. En passant par l'arrière de l'armoire, insérez et serrez les quatre vis de montage arrière.

  Connexion des baies de stockage au moyen de câbles d'extension FC

  Les trois exemples suivants décrivent comment brancher les câbles d'extension FC en cuivre.

- Câblage d'une configuration de baies 1x2

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière du module d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur A du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur B du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM B du module d'extension 1.

     b) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baies 1x3

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) situés à l'arrière des modules d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur A du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM A du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur B du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM B du module d'extension 2.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM B du module d'extension 2.

     d) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baies 1x4

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) situés à l'arrière des modules d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur A du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM A du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM A du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM A du module d'extension 3.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur B du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM B du module d'extension 3.

     d) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM B du module d'extension 2.

     e) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM B du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM B du module d'extension 3.

     f) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

  Rétablissement de l'alimentation du (des) plateau(x)

  Remarque : Avant mettre le plateau sous tension, assurez-vous que le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été configuré avec l'adresse MAC correspondante pour les nouveaux modules E/S .

  1. Si le plateau converti a été déplacé, branchez les câbles d'alimentation aux alimentations.

  2. Mettez les interrupteurs de mise sous tension des alimentation sur la position On en commençant par le(s) plateau(x) d'extension/convertis et en finissant par le plateau de contrôleur.

  3. Répétez l'étape 2 si des plateaux d'extension quelconques de la configuration d'origine étaient connectés à un plateau de contrôleur.

  4. Quelques minutes sont nécessaires pour que tous les plateaux soient complètement prêts. Les plateaux ne seront prêts que lorsque les DEL vertes seront allumées en continu.

  Mise à jour de l'inventaire

  1. Désactivez la fonction de réserve de CSM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.

  2. Le plateau de contrôleur converti devra être supprimé de l'inventaire.

     a) Supprimez le plateau de l'inventaire.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez dans la colonne "Détecter" le nom du plateau de contrôleur qui a été converti.

     c) Cliquez sur le bouton "Retirer".

     Vous devrez exécuter l'agent afin de mettre à jour l'inventaire pour la nouvelle configuration.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel les plateaux restants sont branchés.

     c) Sélectionnez le bouton "Exécuter l'agent" pour exécuter l'agent.

  3. Une fois l'agent exécuté, les Détails du périphérique devront être contrôlés pour confirmer l'État "Activé" et le Statut "OK" de toutes les FRU.

     a) Vérifiez les informations détaillées sur le périphérique.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du nouveau module contrôleur dans la colonne Nom.

     c) Dans la fenêtre Détails du périphérique, sélectionnez le bouton "FRU" dans la partie supérieure gauche de l'écran ou descendez jusqu'à la section des FRU.

     d) Dans la colonne de gauche sous FRU, sélectionnez chaque type de FRU pour vérifier si l'État est "Activé" et le Statut "OK".