Retrait et remplacement d'un transcepteur SFP

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Raid Module (CRM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (remplacement d''un transcepteur SFP).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Générez un inventaire des FRU actuelles.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Pour retirer et remplacer un transcepteur SFP

  1. Si nécessaire, allumez la DEL blanche de localisation pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez la DEL blanche de localisation .

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL blanche de localisation

  2. De l'arrière, localisez le transcepteur SFP en panne en contrôlant les voyants de panne sur le contrôleur. Si un défaut est détecté, la DEL ambre de besoin de maintenance sera allumée.

     a) Affichez l'emplacement des ports du contrôleur.

     b) Affichez l'emplacement des module E/S (IOM).

  3. Vérifiez si le transcepteur SFP est prêt à être retiré.

     a) L'État du transcepteur SFP doit être "Activé, mais hors ligne" et son Statut "Erreur".

     b) Si le Statut du transcepteur SFP n'est pas "Erreur", contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  4. S'il s'agit d'un hôte SFP, débranchez les câbles d'interface à fibres optiques en appuyant sur l'extrémité du connecteur du câble. Assurez-vous que tous les câbles sont dûment étiquetés avant de les retirer. Les câbles sont fragiles ; veillez à les manipuler avec précaution.

     a) S'il s'agit d'un SFP de plateau d'extension/câble, débranchez le SFP/câble en appuyant sur le connecteur du câble aux deux extrémités. Sautez l'étape (5).

     a) Affichez l'illustration des câbles d'interface à fibres optiques et du transcepteur SFP.

     Important : Pour éviter la perte de l'accès aux données, veillez à débrancher le câble et le SFP appropriés.

     Important : Risque de dégradation des performances - Pour éviter de dégrader les performances, veillez à ne pas tordre, plier, envelopper, pincer et marcher sur les câbles en fibres optiques. Ne coudez pas les câbles à fibres optiques avec un rayon de moins de 5 cm.

  5. Retirez le transcepteur SFP hôte défectueux du contrôleur en appuyant sur le petit levier en haut du transcepteur.

     a) Affichez l'illustration du retrait du transcepteur SFP.

  6. Déballez le nouveau transcepteur SFP ou le SFP/câble et vérifiez qu'il est identique à celui que vous remplacez. Conservez l'emballage pour renvoyer le transcepteur ou le SFP/câble défectueux. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le nouveau ou l'ancien transcepteur SFP ou SFP/câble.

     S'il s'agit d'un SFP/câble, sautez l'étape sept (7).

  7. S'il s'agit d'un SFP hôte, insérez à fond le transcepteur SFP jusqu'au déclic, indiquant qu'il est bien en place.

  8. Insérez le câble d'interface à fibres optiques jusqu'au déclic, indiquant qu'il est bien en place.

     a) S'il s'agit d'un SFP de plateau d'extension/câble, insérez le SFP/câble jusqu'au déclic, indiquant qu'il est bien en place aux deux extrémités.

     b) La DEL verte du connecteur doit être allumée.

     c) Vérifiez que les DEL de contournement et de panne sont éteintes.

  9. Vérifiez l'État et le Statut du transcepteur SFP.

     a) L'État du transcepteur SFP doit être "Activé" et son Statut "OK".

     b) Si L'État et le Statut du transcepteur SFP ne sont pas "Activé" et "OK", contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  10. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour le nouveau transcepteur SFP : Générez un nouvel inventaire des FRU.

  11. Éteignez la DEL blanche de localisation du CRM/CEM.

      a) Éteignez la DEL blanche de localisation.

  12. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.